1. **采购清单及技术要求**

**（二）技术标准**

1.含 CPU、DI、DO、AI、通信模块；

2.传感器类型:1/3 英寸 CMOS；像素 400 万；

3.最大分辨率:2688x1520；

4.最大补光距离:30m(红外)；

5.支持防补光过曝；

6.补光灯类型:红外灯；

7.焦距: 2.8 mm、4mm、6mm、8mm、12mm；

8.接口:内置 MIC，1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口；

9.启动和工作温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结)；

10.接入标准:ONVIF(profileS/rofileG/rofileT)；CGl；GB/T28181(双国标)；

11.供电方式: DC12V/POE；

12.支持软件集成的开放方式 API,ISAPI；

13.支持第三方管理平台接入，开放型网络视频接口；

14.支持远程平台及录像机配套使用；

15.监控硬盘录像机:2T；

16.立杆:3.5 米，组装镀锌杆(喷防腐漆)；

17.接线箱:材质不锈钢 304，IP54，含空开、防雷、温度控制、风扇等。

**注：投标人须提供上述参数检测报告或证明文件复印件加盖投标人公章，否者视为无效响应。**