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   项目名称：澡港河取退水工程3PE钢管采购  
   招标人（章）：
  法定代表人（签章）：
   招标代理机构（章）：
 法定代表人（签章）：







发放时间： 2026年 2 月


第一章  招标公告（略）

第二章  投标须知前附表
	招标人
	江苏八达路桥有限公司

	项目名称
	澡港河河水取退水工程3PE钢管采购

	项目地点
	常州市新北区

	招标范围
	3PE螺旋防腐钢管、钢制弯头、钢制排气三通、钢制三通等。3PE管品牌要求：焱森、兴邦、山东聚能、天佑钢管及同等质量以上品牌。详见控制价清单。

	标段划分
	/
	投标有效期
	投标截止期后 60 日

	工期要求
	180日历天，具体时间以现场项目联系单为准，至项目竣工验收为止。
	质量要求
	一次性验收合格

	资料费
	/
	投标保证金
	伍万元整

	投标保证金的缴纳
	1、投标单位应按规定的金额递交投标保证金。投标单位应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在开标时间前到达投标保证金专用账户。如投标保证金在开标时间前未到账，作未缴纳投标保证金处理。
2、投标保证金专用账户（请勿汇错，否则后果自负）
收款单位：常州黑牡丹城建投资发展有限公司
开户银行：建行新北支行
银行账号：32050162843609126126
3、项目名称及标段名称： 澡港河河水取退水工程3PE钢管采购项目投标保证金（缴纳时投标单位必须按照以上描述备注项目名称及标段名称）
4、投标保证金缴纳方式
投标单位采用转账支票、电汇、网上银行等方式将保证金从基本账户缴至“投标保证金专用账户”。
投标单位采用银行保函方式提交。
投标单位采用经相关部门认定的有资质的专业担保公司投标保函方式提交。

	投标保证金的退还
	中标人的投标保证金在签订合同后3个工作日后退还；
未中标人的投标保证金在中标公示结束3个工作日后退还。

	招标控制价
	（含税）总价8776845.00元，（不含税）总价7767119.47元，税率：13%

	投标人资格要求
	详见招标公告
本次招标 不接受 (接受/不接受)联合体投标。采用联合体形式投标的，联合体的资格条件必须符合要求，并附有共同联合体投标协议。联合体成员不得超过 / 家，且联合体牵头人必须为 / （以下简称“联合体牵头人”）。联合体各成员不能同时参加两个或两个以上的联合体投标，若出现此情况，与此有关的各联合体均视为资格审查不合格。授权委托人、项目负责人必须为联合体牵头人人员。

	评标办法
	经评审的最低投标报价（详见招标公告）

	投标文件份数
	一份正本，二份副本，电子文件（U盘，U盘中须包括投标文件正本全套签字盖章PDF版，并在U盘上标明投标人名称）一份

	递交投标文件地点
	江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼））

	投标截止时间
	2026年3月4日9点00分

	开标时间
	2026年3月4日9点00分

	开标地点
	江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼））

	联系人
	嵇玲
	联系电话
	0519-88818295（8000）

	投诉电话
	 0519-68866258


备注：所有个人信息以及附件中的投标保证金专用账户信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

一、总     则
（一）项目概况
1、招标范围：详见投标须知前附表
2、项目资金来源及落实情况：自筹
3、本次采用第三方平台公开招标方式确定中标人
4、施工用水、用电、施工便道： / 
（二）投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招 标 文 件
（三）招标文件的组成
1、招标文件包括本文件及所有按第（五）条发出的修改澄清通知。
2、投标人应认真阅读招标文件的所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件的要求，责任由投标人自负。
（四）招标文件的澄清
1、投标人若有疑问需要澄清，在2026年2月28日17时前以书面形式(加盖公章）向招标代理提出；若投标人无法向招标代理提交书面提问盖章件，请于澄清截止时间前将加盖公章的提问扫描件发送至招标代理邮箱： czsyzb@163.com 并同步电话通知到招标代理联系人： 嵇玲 ，联系电话： 0519-88818295（8000） 。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。
      2、所有问题的解答，将在 江苏尚阳工程管理有限公司官网 、黑牡丹（集团）股份有限公司官网上公示。
（五）招标文件的修改
1、在投标截止日期 1 天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。
3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

（六）投标报价
1、报价说明和要求：投标报价包含但不限于管材运至约定的交付地点并卸车到施工指定地点的全部价格，包括但不限于材料费、生产制作费、包装费、保险费、各种检验试验费、售后服务、辅材、备件、专用工具费、装卸货费、保险、管理费、运输费、利润、税金、保质期内维修费用、各类市场风险和政策性风险等一切费用。
报价方式：全费用综合单价，清单单价不随工程量的增减而调整，结算时按审定合格的工程量按实结算。  
2、招标控制价：（含税）总价8776845.00元，（不含税）总价7767119.47元，税率：13%。 
☑投标人的投标总价或单价均不得高于招标控制价（若投标单位任意一家报价的税率与招标控制价税率不一致时，以税前价比较），否则为无效标处理。
投标人的投标总价不得高于招标控制价（若投标单位任意一家报价的税率与招标控制价税率不一致时，以税前价比较），否则为无效标处理。
投标人的投标下浮率不得低于控制价下浮率，否则为无效标处理。

三、投标文件的编制
（七）投标文件的组成
1、投标人的投标文件应包括下列内容：
（1）投标函
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书
（4）法律声明（格式详见附件）
（5）投标人承诺书（格式详见附件）
（6）企业营业执照（副本）
（7）投标保证金缴纳凭证
（8）钢管制造商针对本项目的授权委托书（如有）
（9）投标报价汇总表
（10）投标分项报价表
（11）其他（视项目需求自行增加）...
（八）投标担保
1、投标担保方式采用：投标保证金
2、投标保证金采用：详见前附表
3、投标人应当按照招标文件要求的方式和金额缴纳投标保证金，并将投标保证金缴纳凭证提交招标人。
4、投标保证金的退还：详见前附表
5、如投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：
     （1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销投标文件的；
     （2）中标候选人无故弃标的；
     （3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者不按照招标文件要求提交履约保证的；
     （4）投标人在招投标过程中提供虚假资料的；
     （5）通过资格预审的投标人，无正当理由擅自放弃投标的；
     （6）法律法规或招标文件规定的其他情形。 
（九）履约担保的金额及形式
    1、本次招标项目不需提交履约担保。
       ☑本次招标项目需提交履约担保。履约担保的金额：合同价格的 2 %
    2、履约担保的形式：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]      中标单位采用转账支票、电汇、网上银行等方式缴纳。
中标单位采用银行保函方式提交履约担保。
      中标单位采用经相关部门认定的有资质的专业担保公司出具的保函提交履约担保。
（十）勘察现场
1、投标人可以对项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。
2、招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
（十一）投标文件的签署
1、投标文件按要求装订成册。
2、投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。
3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的要求进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

四、投标文件的递交
（十二）投标文件的密封
1、投标人应将投标文件密封并加盖投标单位公章。
（十三）投标截止期
1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将投标文件上注明收到的日期和时间。
2、招标人可以按本文件第（五）条规定，以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
3、超过投标截止期送达的投标文件, 招标人有权拒收。
（十四）投标文件的修改与撤回
1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。
2、投标文件的修改或撤回，应按本文件第（十一）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。
3、投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、开     标
（十五）开标
见面开标
1、开标由招标人（或其委托的招标代理机构）主持，邀请所有投标人参加。
2、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，招标人有权拒收。经确认无误后，由投标单位法定代表人或其授权委托人携带本人身份证明文件进行唱标。
3、招标人（或其委托的招标代理机构）在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。
4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。
5、在开标时，出现下列情形之一的，招标人有权拒收投标文件：
（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的；
（2）未在开标时间前缴纳投标保证金。
[bookmark: _GoBack]☑不见面开标（腾讯视频会议，会议号为：  503-929-376  ）
1、“不见面”开评标时各投标人无需到开评标现场，必须于开标截止时间前送(寄)至开标地点收件地址：（地址：江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）））；收件人：嵇玲；联系方式：0519-88818295（8000） ，或将加密的电子投标文件在投标截止时间前发送至邮箱 czsyzb@163.com ，投标人应充分考虑在途时间，确保投标文件在投标截止时间前到达。
2、投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人准时参加。投标人未参加开标会议的，视同认可开标结果。
     3、开标时，确认投标文件密封完好后，由招标人（或其委托的招标代理机构）当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
4、招标人（或其委托的招标代理机构）在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。招标人（或其委托的招标代理机构）对开标过程予以记录并存档备查。各投标人需仔细核对开标记录相关内容。
5、在开标时，出现下列情形之一的，招标人有权拒收投标文件：
（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或电子投标文件未按招标文件的要求加密的；
     （2）未在开标时间前缴纳投标保证金。

六、评     标
（十六）评标
1、评标工作：由评标委员会组织进行。
2、本次招标采用以下第 （1） 种方式进行评标：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]（1）合理低价法（☑最低投标价/次低投标价/合理低价AK/合理低价ABC/经评审的最大总价下浮率：总价下浮率=1-投标总价/招标控制价 / 其他：*******）
（2）综合评分法（本次采用评定分离的评标办法和定标办法，评标阶段为综合评审，定标阶段为择优确定）
（十七）投标文件的澄清
1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2、对符合招标文件实质性要求，但在个别内容存在遗漏或者提供的技术信息、数据等方面有细微偏差的投标文件，书面要求投标人提供书面澄清材料。
3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（十八）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，未能在实质上响应的投标，将作无效标处理。
（十九）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作无效标处理：
1. 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
2. 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
3. 如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
4. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
5. 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；
6. 投标人名称或组织机构与资格审查时不一致的；
7. 投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价且可能影响履约的异常低价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料,投标人不能提供书面说明和相关证明材料的；
8. 投标报价高于控制总价或各清单子目综合单价的；
9. 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
10. 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
11. 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
12. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
13. 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
14. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
15. 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
16. 以他人的名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
17. 不符合招标文件有关暗标的要求；
18. 未提供近3年内与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司无诉讼关系法律声明的；
19. 不同投标单位联系人或联系方式（如电话、邮箱等）一致的；公开招标投标报名单位IP地址相同的。
评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。评标委员会认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明理由。
（二十）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长期投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

七、授 予 合 同
（二十一）中标
1、确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
2、中标单位收到中标通知书后，应在15日☑ 30日与招标人签订实施合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
（二十二）合同签订
1、招标人与中标单位将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订实施合同。
2、排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者未按照招标文件要求缴纳履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形（包括但不限于第一中标候选人与其他投标人之间存在关联关系、其高级管理人员之间存在交叉任职），不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。




第三章  技术标准和要求
一、合同主要条款概述（包含但不限于以下条款）
1、质量要求：合格
2、交付标准：一次性验收合格。
3、工期要求：180日历天，具体时间以现场项目联系单为准，至项目竣工验收为止。
4、付款条款：供应商按照合同要求发货至施工现场，经项目部验收合格后，于当月月底付至合格材料款的100%。
5、界面划分：/
6、技术标准规范和要求：
（1）外防腐：采用三层挤压聚乙烯防腐处理，底层为环氧粉末涂层，中间层为胶粘剂层，外层为聚乙烯层。环氧涂层厚度≥120μm，胶粘剂层厚度≥170μm，聚乙烯防腐层厚度为3.0mm。管道外防腐应在工厂内完成。焊缝部位的防腐层厚度不应小于规定值的70%。外防腐施工工艺及技术要求具体可参考《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T23257-2017）。桥管的外防需要再增加环氧云铁防锈中间漆一道和草绿色脂肪族聚氨脂面漆二道，且外防涂层干膜厚度≥0.3mm。
（2）内防腐：管道内壁采用液体环氧涂料内防腐，防腐等级为普通级，一底二面，每道底漆及面漆厚度100um，干膜厚度≥200μm。钢管管体的防腐层应在工厂内完成，现场连接的补口应进行防腐处理。内防腐施工工艺及技术要求具体可参考《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》（SYT 0457-2010）。
7、推荐材料品牌：3PE管品牌要求：焱森、兴邦、山东聚能、天佑钢管及同等质量以上品牌
（1）招标人已提供材料备选品牌的，投标人应按约定品牌选择其一进行报价；如投标人拟在推荐品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面均不低于备选品牌相应性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面的要求，同时投标人须在答疑截止前以书面形式向招标人提出，并提供不低于上述品牌同档次证明材料，经招标人审核确认，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加，没有得到招标人书面认可的材料品牌一律不予接受，其相应的投标文件将按照无效标处理。
（2）所有材料应在使用前向招标人提交拟用品牌的型号、质量、性能、技术指标等相关证明材料；如投标人使用品牌与投标时提交的拟用品牌不一致的，应向招标人递交书面理由，经招标人认可后方可使用，没有得到招标人书面认可的一律不予接受。


二、为进一步确保投标人选用的材料设备满足招标采购需求，规避质量、安全等各方面的问题，避免投标人因不响应招标文件导致无效标对投标人的影响，请投标人对招标文件中要求的技术规格及参数进行认真、详细地分析；若投标人拟投标的材料设备技术规格及参数与招标文件存在不一致等会导致无效标情形的，请投标人务必在招标文件的澄清期限内提疑（格式参考附件《技术偏离表》）；招标人届时将根据投标人提疑情况进行深入调研分析并逐一回复，请投标人根据届时澄清回复的技术要求重新调整投标文件，评标将以澄清回复的技术要求为评审依据。

附件：                 技 术 偏 离 表（如 有）

项目名称：
	章节号
	招标文件要求
	投标人响应情况
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：请投标人对照招标文件技术要求，在技术偏离表中详细列明投标技术规格及参数与招标文件的偏离情况。
投标人承诺：除技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标单位（盖章）：                    

法定代表人或代理人（签字或盖章）：                     
        年    月     日
第四章  合同（详见附件）


第五章  工程量清单及控制价（☑详见附件无）


第六章　图纸（☑详见附件无）


附件1：评标办法
评标、定标办法：本着公平、公正、公开的原则，由评委负责评标，招标人择优确定中标人。
一、确定有效标的原则：投标文件必须满足招标文件、招标答疑等有关招标的全部实质性要求。
    二、评标办法： 
经评审的最低投标报价：由评委对各投标单位的投标文件及报价进行综合评审，在有效投标报价中经评审的税前最低投标报价的投标人为中标候选人，但是投标价格低于成本的除外。如有两家或两家以上有效税前最低投标报价相同，则该投标人现场进行二次报价，二次报价后税前最低投标报价的投标人为第一中标候选人。如第二次投标报价仍相同，则进行第三次报价，以此类推，直至出现第一中标候选人
    三、评标程序：
    1.符合性评审（资格审查）；2.清标；3.评审（若存在不平衡报价，经招标人充分评估后，可能存在影响工期或可能无法完成招标范围内所有工作项等风险的，招标人可要求中标候选人调整不平衡报价、增加履约保证金等增信措施）；4.定标。

第七章  投标文件格式

             (项目名称)
               标段招标
投  标  文  件










投标人：                               (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：                 (签字)

         年         月         日
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投 标 函

                       ：
在考察现场并充分研究                          （项目名称）（以下简称“本标段” ）招标
文件的全部内容后，我方兹以含税价人民币（大写）：               （小写：         ），不含税价人民币（大写）：               （小写：         ），税率    %的投标价格，并严格按照合同约定，履行合同内容并承担任何质量缺陷保修责任。
如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始履行本标段，并保证工期满足招标文件要求。我方确保质量达到满足招标文件要求标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
我单位拟派项目负责人：           （姓名），联系电话：           。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。





投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）


日期：      年     月    日


法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处

投标人：                          (盖单位章)

         年        月        日          

授权委托书

本人         (姓名)系         (投标人名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             (项目名称)      标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                          
                                                            。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        (盖单位章)

法定代表人：                            (签字)

身份证号码：                            

委托代理人：                            

身份证号码：                            

                                                                   年        月        日
代理人身份证
（双面复印件）粘贴处
备注：
1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证明文件。
2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证明文件。

法律声明


我公司_______（全称），就______（项目名称）与贵公司无法律纠纷事宜在此郑重回声明：
1、我公司以诚信为本、重视合作伙伴，重信誉讲诚信，与客户均能友好相处，共谋发展。
2、我公司近三年内（本标段开标当日往前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司不存在任何法律纠纷。
3、本公司参与________（项目名称）投标工作中，评标结束后发现近三年内（本标段开标当日往前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司有法律纠纷，我公司承诺愿意放弃本次中标资格，并为此而承担一切法律责任，与贵公司无关且贵公司有权不退还投标保证金！
    特此声明!










投标单位：
法定代表人签字或盖章：
年  月  日

承诺书
     我公司_______（全称）承诺，就______（项目名称）开标过程中提供的加盖公章的复印件文件，与原件一致，不存在弄虚作假，如果存在提供虚假资料，自愿放弃本次中标资格，并为此而承担一切法律责任！
    特此声明!






投标单位：
法定代表人签字或盖章：
年  月  日



投标报价汇总表
项目名称：澡港河河水取退水工程钢管采购 
单位：人民币元
	序号
	名称
	含税投标报价
	税率
	不含税报价

	1
	澡港河河水取退水工程钢管采购
	
	%
	

	
	含税投标报价合计（大写）：___________________________
不含税投标报价合计（大写）：___________________________
税金（大写）：____________________________


备注：
①以上报价保留两位小数
②投标总价与单价不一致时，已“投标分项报价表”为准。

投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年    月    日 

投标分项报价表
	编号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料
	含税单价
（元）
	含税合价（元）
	税率
	备注1
	备注2

	1 
	3PE螺旋防腐钢管
	DN1100
	米
	4718 
	Q235B
	
	
	13%
	钢管（除防腐）壁厚12mm，国标-0.5mm
	管道按12米/根计算，防腐参照招标文件技术要求

	2 
	3PE螺旋防腐钢管
	DN1100
	米
	31 
	Q235B
	
	
	13%
	钢管（除防腐）壁厚14mm，国标-0.5mm
	

	3 
	3PE螺旋防腐钢管
	DN1200
	米
	69 
	Q235B
	
	
	13%
	钢管（除防腐）壁厚13mm，国标-0.5mm
	

	4 
	钢制弯头(90°)
	DN1100
	只
	16 
	Q235B
	
	
	13%
	机制热压弯头R=1.5DN
	弯头防腐参照钢管要求

	5 
	钢制弯头(90°)
	DN1200
	只
	2 
	Q235B
	
	
	13%
	机制热压弯头R=1.5DN
	弯头防腐参照钢管要求

	6 
	钢制排气三通
	DN1100X100
	只
	12 
	钢制
	
	
	13%
	02S403/82配1mDN100短管.现场焊接后刷漆
	开孔三通

	7
	钢制三通
	DN1100X1100
	只
	4 
	钢制
	
	
	13%
	02S403/82
	弯头防腐参照钢管要求

	8
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	3PE管品牌：


投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年    月    日  
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