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[bookmark: _Toc35393797][bookmark: _Toc28359011][bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789]江苏银行股份有限公司常州清凉路支行监控系统工程及年度供应商采购项目竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798]项目概况：江苏银行股份有限公司常州清凉路支行监控系统工程及年度供应商采购项目采购项目的潜在供应商应在江苏尚阳工程管理有限公司获取采购文件，并于2022年4月14日15点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：XM_2022CZJC000008
项目名称：江苏银行股份有限公司常州清凉路支行监控系统工程及年度供应商采购项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：34.67万元(含税)
最高限价：34.67万元(含税)
采购需求：本项目是江苏银行股份有限公司常州清凉路支行监控系统工程及年度供应商采购项目，包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
合同履行期限：本项目成交供应商为江苏银行股份有限公司常州清凉路支行监控系统工程的成交供应商，工期为2022年4月至2022年7月；同时为江苏银行股份有限公司常州分行营业办公场所安防视频监控系统建设年度供应商，服务期限为2022年至2024年1月。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；
（3）供应商为江苏银行总行安防建设工程入围供应商。
三、获取采购文件
时间：2022年4月8日起
地点：江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号）综合办
方式：符合条件的供应商网上自行下载
售价：人民币伍佰元整（递交响应文件时缴纳）
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
供应商授权代表递交谈判响应文件时提交以下资料：①本人身份证原件；②法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证（双面）复印件、授权委托书原件、代理人身份证（双面）复印件（②单独封装）；③报名申请表（原件加盖公章，格式详见竞争性谈判公告附件）。
提交的谈判响应文件一式叁份，其中正本壹份、副本贰份、PDF格式电子稿（红章扫描）一份，其中电子光盘单独密封，谈判响应文件标注页码。
截止时间：2022年4月14日15点00分（北京时间）
地点：江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号）
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
1.现场勘查及标前答疑
参加谈判的供应商若认为竞争性谈判文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性,可在响应文件提交截止期2日前以书面形式提出。对于未提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该竞争性谈判文件，响应文件提交截止期后不再受理针对竞争性谈判文件的相关质疑和投诉。
2.谈判保证金
谈判保证金数额：人民币陆仟元整
收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司
银行账号：406010100100626575
开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行
谈判保证金到帐截止日期：2022年4月13日
谈判保证金交纳方式：银行电汇或转帐（备注项目编号）
*供应商必须自行将谈判保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被拒绝。
3.说明
采购文件售后一概不退。供应商递交的响应文件概不退还。一经报名，供应商不得更改单位名称。
4.疫情防控措施
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636]各供应商应只安排1名代表现场谈判。供应商代表进入公司时须出示当日苏康码，配合测量体温，并请全程佩戴口罩，有感冒发热等症状请勿参加。进入开标室在提交响应文件过程中请有序排队，保持社交距离，并服从现场工作人员管理。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
名称：江苏银行股份有限公司常州分行
地址：常州市延陵中路500号
联系方式：李冬伟、0519—88130312
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020]2.采购代理机构信息
名称：江苏尚阳工程管理有限公司
地址：常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号
联系方式：0519-88818225
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808]3.项目联系方式
项目联系人：嵇玲
电话：18661175841

附件：                     
报名申请表
项目编号：
	供应商全称（公章）：

	现委托           （被授权人的姓名）参与                  项目的报名工作。我公司承诺针对本项目答疑补充等相关文件都及时关注，自行获取，并不以此为理由提出质疑。
法定代表人（签字或盖章）：

	被授权人姓名：                   身份证号码：

	移动电话：                       固定电话：

	电子邮箱：

	注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需在报名时现场填写。

	报名时间：               年     月     日    时    分

	被授权人签字：


注：供应商应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。
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第一章    总     则
1.采购方式
本次采购采取竞争性谈判方式，本竞争性谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。
2.合格的供应商
2.1满足公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
3.谈判费用
参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。无论最终成交结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.竞争性谈判文件的组成
本文件及依法对本文件所作的更正内容均为竞争性谈判文件的组成部分。
供应商应仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。
供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性谈判文件要求和规定编制谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本竞争性谈判文件的规定和约束。
5.竞争性谈判文件的补充、澄清、更正
5.1代理机构向供应商提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使供应商利用的资料。代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。供应商由于对竞争性谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。
5.2供应商提出的与谈判有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后，按规定时间以书面形式递交至采购代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作供应商完全响应竞争性谈判文件的条款和要求。
5.3采购人及代理机构有权对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或更正。
5.4采购人可视具体情况，延长谈判响应文件提交截止时间和谈判时间。
5.5所有有关竞争性谈判文件的补充、澄清、更正将在江苏尚阳工程管理有限公司网公布。补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。
6.供应商的义务
6.1供应商应当认真阅读竞争性谈判文件，完全明了采购项目的内容。
6.2供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
6.3供应商应在谈判响应文件提交截止时间前，将密封的谈判响应文件送达谈判地点。
6.4供应商不得相互串通谈判报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
7.谈判报价
7.1本项目谈判总价应包括为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
7.2谈判报价方式
7.2.1本项目由供应商依据采购人提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工程量清单，进行工程量清单报价，编制预算。其报价服务范围包含江苏银行常州分行此次监控工程范围。
7.2.2报价方式：以人民币形式报价。包含完成整个项目所产生的所有费用。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。
7.2.3供应商应根据“谈判分项报价表”的要求，对监控系统主材逐项填写单价、金额、总价。并依据“辅材与安装调试费”工程量清单，使用《江苏省建设工程费用定额》2014版编制辅材与安装调试费。
7.2.4供应商应按照竞争性谈判文件中提供的格式完整填写报价一览表。报价一览表中的报价应与谈判分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。
供应商填报谈判分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。一项谈判内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的谈判报价。
7.2.5相关设备如果包含在江苏银行安防设备招标采购范围内，价格不得高于江苏银行安防设备招标采购最新调整的最高限价（详见竞争性谈判文件第三章附件1 江苏银行安防监控主要设备的入围价格调整）,谈判响应文件报价单价超出总行最高限价单价或谈判报价高于最高限价的作为无效响应处理。
7.2.6谈判报价次数：本项目采用至少二次报价，谈判响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。签订合同时单价根据最终报价与首次报价之比同比例下浮。
7.2.7项目决算时，编制项目决算书。设备价格依据成交单价与设备实际使用数量计算。
8.谈判响应文件的组成
详见第二章《谈判响应文件的组成》
9.谈判保证金
9.1谈判保证金是谈判响应文件的一个组成部分，供应商须按规定从供应商账户缴纳。谈判时，未按要求缴纳保证金的视为无效响应。
9.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后五个工作日内退还。
9.3成交供应商的谈判保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内退还。
9.4供应商出现下列情况之一的，取消其成交资格，并没收其谈判保证金：
9.4.1供应商在谈判有效期内撤回其谈判响应文件；
9.4.2成交供应商未能在竞争性谈判文件规定的期限提交履约担保；
9.4.3成交供应商无正当理由拒绝签订合同或者由于供应商的原因导致成交无效的；
9.4.4供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
9.4.5供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他供应商合法权益的；
9.4.6法律法规认定的其他情形。
10.谈判响应文件的制作
10.l供应商应提交谈判响应文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子光盘”（光盘中含全套正本谈判响应文件）。谈判响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
10.2谈判响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按照要求签字、盖章。
10.3谈判响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由谈判响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。
10.4供应商在谈判响应文件中应加盖与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应；供应商法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应。
11.谈判响应文件的有效期
谈判响应文件有效期为规定的谈判之日后六十（60）天。谈判响应文件有效期比规定短的将被视为无效响应而予以拒绝。
12.谈判响应文件的密封
谈判响应文件（正本和副本）须装订成册并加以密封，电子光盘或U盘应当单独密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。如果供应商未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，代理机构予以拒绝，并退回给供应商。
13.谈判响应文件提交截止时间及地点
供应商应在规定的截止日期和时间之前将谈判响应文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的谈判响应文件将不予接收。
供应商在提交谈判响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其谈判响应文件。
资格审查和评分要求的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料需在谈判现场及时提交。
14.谈判响应文件的修改和撤回
供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判响应文件提交截止时间前，以书面形式通知代理机构。
供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及谈判报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在谈判响应文件提交截止时间前送达谈判地点。
在谈判响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其谈判响应文件作任何修改。
在谈判响应文件提交截止时间至竞争性谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将不予退还。
15.谈判仪式
15.1代理机构按谈判公告中规定的时间、地点组织谈判开始仪式。
15.2供应商参加谈判仪式的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。
16.谈判小组
16.1谈判开始仪式结束后，代理机构将组织谈判小组进行评审。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交侯选人。
16.2谈判小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：
16.2.1审查、评价谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的商务、技术等实质性要求；
16.2.2要求供应商对谈判响应文件有关事项作出澄清或者说明；
16.2.3对谈判响应文件进行比较和评价；
16.2.4推荐或确定成交候选人；
16.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；
16.2.6谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据；
16.2.7对于谈判响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对顺序。
16.3谈判小组成员应当履行下列义务：
16.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
16.3.2按照竞争性谈判文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
16.3.3对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
16.3.4负责评审报告的起草；
16.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
16.3.6配合代理机构答复供应商对成交结果提出的质疑。
17.评审内容的保密
17.1谈判开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
17.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其谈判响应文件将被作为无效谈判响应文件。
17.3在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
17.4代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
18.对谈判响应文件的审查
谈判响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
18.1资格审查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件进行审查。
18.2符合性审查：依据竞争性谈判文件的规定，由谈判小组从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。
在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了竞争性谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与竞争性谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性谈判文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过谈判小组三分二及以上成员的认定。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应。
18.3谈判响应文件出现下列情况之一的，将作为无效谈判响应文件处理： 
18.3.1供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性改变的；
18.3.2未按竞争性谈判文件要求缴纳谈判保证金的；
18.3.3谈判响应文件递交时未按规定密封、盖章的，电子光盘未提供或未单独密封的；
18.3.4供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的。（查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录）。
18.3.5谈判响应文件未按规定签字或盖章的；
18.3.6未按要求提供带“*”项材料或者与带“*”项内容存在负偏离的；
18.3.7谈判响应文件未按竞争性谈判文件规定的格式、内容和要求编制，谈判响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
18.3.8谈判响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；
18.3.9供应商以他人的名义参加谈判、相互串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与谈判的。
18.3.10供应商在一份谈判响应文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
18.3.11供应商的谈判报价超出采购预算或者最高限价的；
18.3.12谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
18.3.13谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18.3.14竞争性谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；
18.3.15不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。
18.4有下列情形之一的，视为供应商相互串通，无效响应：
18.4.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
18.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
18.4.3不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.4.4不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
18.4.5不同供应商的谈判响应文件相互混装；
18.4.6不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
19.谈判响应文件的澄清
19.1为了有助于谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
19.2谈判小组可要求供应商就澄清的问题作出答复，该答复经供应商代表的签字认可，将作为谈判响应文件内容的一部分。
19.3供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变谈判的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出竞争性谈判文件的范围及改变谈判响应文件的实质性内容。
19.4谈判响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：
19.4.1谈判响应文件中报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
19.4.2谈判响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
19.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
19.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本竞争性谈判文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效，其谈判保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合竞争性谈判文件要求的作为无效谈判响应文件处理；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.5供应商拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。
19.6谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件内容本身，不依靠谈判响应文件后的任何外来证明。谈判响应文件提交截止时间后，供应商对谈判报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、确定成交供应商的依据。
20.废标条款
20.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
20.4因重大变故，采购任务取消的。
21.评审方法
21.1本项目采用最低评标价法。谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。
21.2采购人授权谈判小组推荐成交候选人，经采购人批准，确定成交供应商。
22.成交结果及公示
22.1代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在江苏尚阳工程管理有限公司网站上公告成交结果，成交通知书将同时发出，成交公告期限为1个工作日。
22.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
22.2.1提供虚假材料谋取成交的；
22.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
22.2.3恶意竞争，谈判总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
22.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
22.2.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
22.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
22.2.7不符合法律、法规的规定的。
22.3供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复，代理机构质疑答复义务仅限于其掌握的现有材料。如供应商在成交公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该供应商进行相应的处罚。
未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。如有参加谈判的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交资格的，代理机构对成交供应商不承担任何责任。
23.成交通知书
23.1成交结果确定后，经采购人批准，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
23.2成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。
23.3代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。
24.履约保证金
24.1成交供应商应在合同签订前向采购人提供合同总价格5%的履约保证金。
24.2履约保证金将在项目结束后（无息）退返成交供应商。
25.代理机构服务费
25.1服务费按照下列规定的服务收费标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构收取谈判保证金的帐户并备注项目编号。
25.2代理服务收费标准
	服
费　　  　务
　  类
率　     型
　　　　
成交金额（万元）
	货物类

	100（含，下同）以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500—1000
	0.8%

	……
	……


25.2.1成交服务收费按差额定率累进法计算。 
25.2.2成交服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
25.2.3评委费由成交供应商按实支付给招标代理机构。
26.合同的签订
26.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照竞争性谈判文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
26.2竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
26.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
26.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
26.5成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行采购。
27.保密
参与采购活动的当事人应对采购文件和磋商响应文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。


第二章  谈判响应文件的组成
一、资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（谈判响应文件中提供的材料均需加盖供应商公章，未加盖供应商公章的视为未提供该项材料。）
*1.谈判响应函（原件）
*2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）
*3.法定代表人资格证明书（原件）、法定代表人身份证双面（复印件）
*4.授权委托书（原件）、代理人身份证双面（复印件）、近半年内任意两个月（自谈判截止之日起往前推）供应商为其缴纳的社保证明（复印件）（如果有授权委托情况的，必须提供）
*5.谈判保证金单据（复印件）
*6.供应商为江苏银行总行安防建设工程入围供应商的证明材料
二、价格及有关商务部分材料
*1.报价一览表
*2.谈判分项报价表
三、技术部分材料
1.供应商简介
2.提供所供产品技术资料
*3.质保及售后服务承诺
*4.偏离表
5.其他评审相关资料
四、说明
1.上述带“*”条款供应商必须在谈判响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致谈判无效且不允许在谈判响应文件提交截止后补正。
2.对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。
3.供应商需按谈判响应文件的组成要求进行编制。






第三章  采购项目及技术要求
一、采购内容
本项目是江苏银行股份有限公司常州清凉路支行监控系统工程及年度供应商采购项目，包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
二、监控系统项目技术要求
（一）监控工程系统建设
成交供应商以采购人提供的设计图，根据建筑实际情况及公安部门对金融机构营业场所安防系统建设的要求，进一步进行建设方案的图纸细化，并负责完成项目施工、联网测试及竣工验收，最终通过常州市公安局专家组验收。
采购人提供设计图纸中标明预留的线路，必须按照正常施工要求进行布设，包括线路两端应有的接头配件，合理的线路长度，并经过连通性测试。
视频监控系统应具备现场监视、声音复核、对讲、录像、录音、远程传输、入侵提示（自动银行人员出入与中心实时监控的联动触发）等功能，并实现与报警系统、照明系统的联动。
1.监控点安装要求
（1）根据现场勘察情况及相关规范安装监控点。其中营业场所录像回放的图像应能清晰显示人员的活动情况及相应特征要求，视频监控系统应设置自动录像、录音，其它监控设备应能满足现场环境要求设置。
（2）自助银行需监控客户人员正面、出钞口（屏蔽密码区）、装填现金操作区、客户活动区域环境，录像回放的图像应能清晰显示人员的体貌特征与活动情况。
（3）自助银行门禁控制应与监控中心的画面联动；当客户开门进入自助银行时，监控中心自动弹出视频画面，并提示自助银行的具体位置。
（4）自助银行应安装语音提示和求助对讲系统，当前端提示通话时，监控中心大屏能自动弹出画面，并提示所在位置；当后操作间有人进入时，监控中心自动弹出视频画面，并提示自助银行的具体位置；视频监控系统应设置自动录像、录音，其它监控设备应能满足现场环境要求设置。
（5）自助行后场应设置刚性防护，对裸露的管线与强弱电插座进行防护。
2.数字监控主机设计要求
每路图像不小于25帧/秒(PAL制式,音视频同步)循环录像,录像资料保存1个月以上。
3.照明联动系统要求
根据监控现场设置联动照明系统，照明系统应与营业场所、自助银行现金装填区进行报警联动。当前端发生警情时，报警信号所在区域的监控系统开始录像，并打开所在区域的照明灯光系统。
4.110报警系统要求
110报警系统由常州市保安服务公司负责设备的安装调试，由成交供应商负责管线的布设和与常州市保安服务公司的沟通协调。
5.其他要求
（1）线路的敷设要求隐蔽、规范、安全。所有线路均应通过金属桥架安装，强、弱电按规范分开敷设。
（2）安全管理：施工安全责任由成交供应商自行负全责。
（3）配件、耗材要求：配件、耗材必须符合国家相关产品质量标准。
（二）主要产品使用说明和质量要求
1.工程质量标准必须达到国家及公安部门质量评定合格标准，符合常州市公安局、银监局验收标准及江苏银行的相关标准。
2.若因成交供应商原因造成工程质量不合格，成交供应商应无条件地返修至合格，并且施工工期不予顺延。由此造成的损失，由成交供应商负责。
3.成交供应商招标供应的主要材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合公安部门文件要求，材料在江苏银行总行采购目录范围内的必需按采购目录指定型号。
4.施工过程中如发现未按合同执行或施工中材料不符合要求者，成交供应商应无条件按合同要求进行整改，同时采购人有权从工程款项中给予扣除成交供应商违约金人民币伍仟元整。
（三）工程验收、售后服务承诺
1.工程必须经公安局专家小组验收，若验收不合格的，成交供应商必须在规定时间内进行整改完毕，并提请采购人重验收，因整改而产生费用由成交供应商承担。
2.质保期：质保期自验收合格之日起三年。
3.维修响应时间：成交供应商接到采购人报障通知后，应在1小时内上门服务。3小时内无法修复的设备，成交供应商要免费提供并使用替代设备更换故障设备，以保证系统及时恢复正常运行。
4.负责保修期间的系统与设备的维护，并向采购人提供系统与设备测试、维护报告；保修期期间，若遇到公安、银监对监控系统、设备检查时，应派人到场予以协助，确保检查工作顺利通过。
（四）工程费用结算
1.工程验收合格后，成交供应商应根据要求编制工程决算书，提交江苏银行常州分行指定的第三方审计单位进行审计。设备价格依据成交单价与设备数量乘积计算，电源线、信号线、网线等辅配件数量按实际需求和使用情况确认，税收和管理等费用依据国家相关规定执行。
2.本项目结算所开票据须为增值税专用发票，税款包含在报价之中。
三、报价方式
本项目谈判报价为固定单价，谈判总价应包括竞争性谈判文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
报价货币为人民币，评审时以人民币为准。
四、付款方式
项目完成后，采购人一次性向成交供应商支付合同金额。如果依据采购人要求需对项目进行审计，则最终付款金额以采购人、成交供应商双方认可的审定金额为准。合同内价格均为含税价，工程完工后成交供应商出具增值税专用发票，采购人在收到增值税专用发票后15日内向成交供应商付清工程款。
五、采购清单
	第一部分、监控系统工程主材费

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	品牌
	备注

	1
	16盘位32路NVR
	NVR-SN32I
	2
	台
	海康威视
	含鼠标音箱

	2
	超脑主机
	iDS-6708NX/A
	1
	台
	海康威视
	

	3
	4T工控硬盘
	ST4000VX000
	32
	块
	希捷
	

	4
	智能行为分析摄像机
	DS-2CD844Z-VIS
	1
	台
	海康威视
	

	5
	800W彩色红外宽动态网络摄像机
	DS-FCN8027-VIS
	3
	台
	海康威视
	

	6
	500W彩色红外宽动态网络摄像机
	DS-FCN6027-VIS
	3
	台
	海康威视
	

	7
	200W彩色红外宽动态网络摄像机
	DS-FCN202X-VIS
	5
	台
	海康威视
	

	8
	200W彩色枪式宽动态网络摄像机
	DS-FCN2002-VIW
	5
	台
	海康威视
	

	9
	200W彩色网络红外半球摄像机
	DS-FCN2057-VIS
	34
	台
	海康威视
	

	10
	200W彩色网络超宽动态半球摄像机
	DS-FCN2057-VIW
	9
	台
	海康威视
	

	11
	200W彩色迷你网络半球摄像机
	DS-2CD2525EF
	2
	台
	海康威视
	

	12
	安消一体摄像机
	NP-FVY200
	2
	台
	海康威视
	

	13
	200W彩色网络针孔摄像机
	DS-2CD2D2Z-VIS
	8
	台
	海康威视
	

	14
	窗口拾音器（高清）
	TS-804A
	20
	只
	世邦
	

	
	智能设备拾音器（螺栓）
	TS-808A
	3
	只
	世邦
	

	15
	48口网络交换机
	S5048V2-EI
	2
	台
	H3C
	

	16
	单路视频点钞叠加器
	WL201
	3
	套
	一点通
	支持A级点钞机

	17
	IP对讲主机
	NTA-3602A
	1
	套
	世邦
	含一台分机

	
	IP对讲分机
	NTA-3602B
	2
	套
	世邦
	

	18
	自助行来人提示喇叭
	NAC-103
	1
	只
	世邦
	

	19
	网络机柜
	40U
	1
	台
	浙江神虎
	

	20
	报警联动模块
	NAL-7400
	1
	块
	海康威视
	

	21
	彩色液晶监视器
	P22
	1
	台
	飞利浦
	

	22
	LED灯
	S-8100
	12
	只
	新视
	含联动控制箱、继电器

	23
	开关电源
	DC12V/8.5A
	10
	台
	明纬
	

	24
	四门网络门禁系统
	WGAT8004
	1
	套
	微耕
	含机箱电源

	25
	读卡器（密码刷卡）
	WG1081
	4
	台
	微耕
	

	26
	单门磁力锁
	280
	3
	套
	微耕
	含支架

	27
	出门按钮
	EB01
	2
	只
	微耕
	

	27
	机架式KVM
	MT-2108DL
	1
	套
	迈拓
	HDMI接口

	28
	可视对讲系统
	JS-297C2
	1
	套
	金积嘉
	

	29
	24口配线架
	NTC-SN15FRT24
	4
	套
	凯图
	

	30
	理线器
	NTC-SNICPR1U
	6
	个
	凯图
	

	31
	分时电源控制器
	DH-PFM650-4CH
	1
	台
	大华
	

	32
	三技术探测器
	ISC-BDL2-WP12G-CHI
	1
	个
	博世
	

	A
	监控系统主材合计
	A=1+2+……+32
	

	B
	税金
	B=A*9%
	

	C
	监控系统主材含税合计
	C=A+B
	

	D
	辅材与安装调试费汇总表
	
	

	E
	临时柜台建设
	
	

	F
	工程合计
	F=C+D+E
	



	第二部分、安装调试费及辅材工程量清单

	序号
	名    称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	1
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m)
	台
	2

	2
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.0m)
	台
	3

	3
	砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) 紧定式镀锌电线管敷设
	100m
	0.85

	4
	砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) 紧定式镀锌电线管敷设
	100m
	0.81

	5
	吊顶内配管 公称直径(20mm以内) 紧定式镀锌电线管敷设
	100m
	5.75

	6
	吊顶内配管 公称直径(25mm以内) 紧定式镀锌电线管敷设
	100m
	3.57

	7
	敷设 公称管径(20mm以内)  每根管长(500mm以内) 金属软管
	10m
	16

	8
	钢制槽式桥架(宽+高150mm以下)
	10m
	1.5

	9
	钢制槽式桥架(宽+高400mm以下)
	10m
	4.8

	10
	桥架支撑架
	100kg
	0.78

	11
	管内穿两芯电源线RVV2*1.0
	100m/束
	24.91

	12
	管内穿两芯屏蔽线RVVP2*0.75
	100m/束
	3.76

	13
	管内穿四芯线RVV4*0.75
	100m/束
	19.42

	14
	一般铁构件 制作
	100kg
	1.1

	15
	一般铁构件 安装
	100kg
	1.1

	16
	工作组级交换机安装调试
	台
	2

	17
	管/暗槽内穿放(4对以内) 双绞线缆
	100m
	23.71

	18
	水晶头制作
	条
	73

	19
	安装落地式机柜、机架
	台
	1

	20
	安装 字幕叠加器
	台
	3

	21
	86盒安装
	10个
	16

	22
	安装开关电源(≤50A)
	台
	10

	23
	IP对讲分机
	套
	3

	24
	IP对讲主机
	台
	1

	25
	可视对讲 户内机
	台
	1

	26
	可视对讲 户外机
	台
	1

	27
	红外微波双鉴探测器
	套
	1

	28
	报警声音复核装置(声音探头)
	套
	23

	29
	有线报警信号前端传输设备(不含线缆) 网络传输接口
	套
	1

	30
	读卡器
	台
	4

	31
	门禁控制器 四门
	台
	1

	32
	门禁出门按钮
	套
	2

	33
	门禁电磁吸力锁
	台
	3

	34
	彩色CCD带定焦镜头
	台
	11

	35
	带红外光源CCD
	台
	39

	36
	日夜微光摄像机
	台
	6

	37
	安消摄像机
	台
	2

	38
	智能双目摄像机
	台
	1

	39
	照明灯(含红外灯)
	台
	12

	40
	微型针孔摄像机
	台
	8

	41
	防护罩 （定制针孔暗藏护罩）
	套
	4

	42
	支架 悬挂式摄像机支架
	个
	11

	43
	音频、视频及脉冲分配器(≤6路)
	台
	1

	44
	8路智能分析主机
	台
	1

	45
	录像设备 数字录像机 32路输入
	台
	2

	46
	录像设备 数字录像机 16路输入（甲供，含硬盘）
	台
	1

	47
	监视器 ≤37cm
	台
	1

	48
	入侵报警系统 每1个点
	系统
	1

	49
	电视监控系统 摄像机
	台
	67

	50
	电视监控系统
	系统
	1

	51
	音频头制作
	个
	46

	52
	配线架安装打接 24口
	块
	4

	53
	银行窗口对讲机（甲供）
	台
	3


附甲供材料清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	8盘位16路NVR
	DS-FN16CG
	1
	台
	海康威视
	含8块6T硬盘

	2
	银行窗口对讲
	
	3
	套
	
	


注：1.第一部分的主材报价中设备单价应包括设备采购费、运输费、等费用，不包含税金；
2.第二部分安装调试费与辅材依据表中提供的工程量清单，按照《江苏省建设工程费用定额（2014版）》进行编制；规费部分不得做让利。
3.本项目的最终报价为第一部分“监控系统主材合计”与依据第二部分安装调试费与辅材工程量清单编制的“安装调试费与辅材费用”之和；
4.项目结算需提供税率为9%的增值税专用发票。
六、其他说明
本项目成交供应商为江苏银行股份有限公司常州清凉路支行监控系统工程的成交供应商，工期为2022年4月至2022年7月；同时为江苏银行股份有限公司常州分行营业办公场所安防视频监控系统建设年度供应商，服务期限为2022年至2024年1月。
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附件1 江苏银行安防监控主要设备的入围价格调整
1.杭州海康威视数字技术股份有限公司
	序号
	类别
	规格
	型号
	不含税单价

	1
	高清网络摄像机
	枪式摄像机（200万像素）
	DS-FCN2002-S
	725.66

	2
	
	枪式摄像机（400万像素）
	DS-2CD504Z-S
	973.45

	3
	
	半球摄像机（200万像素）
	DS-FCN2057-S
	973.45

	4
	
	半球摄像机（400万像素）
	DS-2CD274Z-S
	1017.70

	5
	
	红外枪式摄像机（200万像素）
	DS-FCN202X-VIS
	1194.69

	6
	
	红外枪式摄像机（400万像素）
	DS-2CD264Z-VIS
	1309.73

	7
	
	红外半球摄像机（200万像素）
	DS-FCN2057-VIS
	1300.88

	8
	
	红外半球摄像机（400万像素）
	DS-2CD274Z-VIS
	1407.08

	9
	
	宽动态枪式摄像机（200万像素）
	DS-FCN2002-VIW
	1097.35

	10
	
	宽动态枪式摄像机（400万像素）
	DS-2CD504Z-VIW
	1185.84

	11
	
	宽动态半球摄像机（200万像素）
	DS-FCN2057-VIW
	1079.65

	12
	
	宽动态半球摄像机（400万像素）
	DS-2CD274Z-VIW
	1203.54

	13
	
	宽动态高清针孔摄像机（200万像素）
	DS-2CD2D2Z-VIS
	982.30

	14
	
	500/600万红外枪式摄像机
	DS-FCN6027-VIS
	2345.13

	15
	
	800/1200万红外枪式摄像机
	DS-FCN8027-VIS
	2831.86

	16
	
	智能行为分析摄像机
	DS-2CD844Z-VIS
	4973.45

	17
	
	安消一体摄像机(可探测烟雾和温度进行报警）
	NP-FVY200
	1008.85

	18
	
	热成像测温摄像机
	DS-2TD12Z-VIS
	3035.40

	19
	
	全景鱼眼摄像机
	DS-2CD636Z-VIS
	2265.49

	1
	监控主机
	8路8盘位网络监控主机
	DS-FN08CG
	2141.59

	2
	
	16路8盘位网络监控主机
	DS-FN16CG
	3345.13

	3
	
	32路16盘位网络监控主机
	NVR-SN32I
	6592.92

	4
	
	智能分析主机（不带存储支持分析6路以上）
	iDS-6708NX/A-V2
	4619.47

	5
	
	16路8盘位智能分析主机(支持分析6路以上)
	iDS-8616NX-I8/A-V2
	6477.88

	6
	
	32路8盘位以上智能分析主机(支持分析6路以上)
	iDS-8632NX-I8/A-V2
	7079.65

	1
	监控拼接屏
	46寸高亮LCD拼接屏（拼缝1.7\1.8mm)
	DS-D2046NL-C/Y/2020
	12035.40

	2
	
	55寸高亮LCD拼接屏（拼缝1.7\1.8mm)
	DS-D2055NH-E/G
	16460.18


2.浙江大华技术股份有限公司
	序号
	类别
	规格
	型号
	不含税单价

	1
	高清网络摄像机
	枪式摄像机（200万像素）
	DH-IPC-HF5233E
	911.50

	2
	
	枪式摄像机（400万像素）
	DH-IPC-HF5433E
	1115.04

	3
	
	半球摄像机（200万像素）
	DH-IPC-HDB5233E-Z
	929.20

	4
	
	半球摄像机（400万像素）
	DH-IPC-HDB5433E-Z
	1168.14

	5
	
	红外枪式摄像机（200万像素）
	DH-IPC-HFW5233E-Z
	1000.00

	6
	
	红外枪式摄像机（400万像素）
	DH-IPC-HFW5433E-Z
	1238.94

	7
	
	红外半球摄像机（200万像素）
	DH-IPC-HDBW5233E-Z
	1221.24

	8
	
	红外半球摄像机（400万像素）
	DH-IPC-HDBW5433E-Z
	1380.53

	9
	
	宽动态枪式摄像机（200万像素）
	DH-IPC-HF5233E
	911.50

	10
	
	宽动态枪式摄像机（400万像素）
	DH-IPC-HF5433E
	1115.04

	11
	
	宽动态半球摄像机（200万像素）
	DH-IPC-HDB5233E-Z
	929.20

	12
	
	宽动态半球摄像机（400万像素）
	DH-IPC-HDB5433E-Z
	1168.14

	13
	
	宽动态高清针孔摄像机（200万像素）
	DH-IPC-HUM7233
	1238.94

	14
	
	500/600万红外枪式摄像机
	DH-IPC-HFW5631E-Z
	2300.88

	15
	
	800/1200万红外枪式摄像机
	DH-IPC-HFW5843E-ZYL-IRA-BZJ
	2876.11

	16
	
	智能行为分析摄像机
	DH-IPC-HFW7243X-B-E2
	5486.73

	17
	
	安消一体摄像机(可探测烟雾和温度进行报警）
	DH-HY-SA-K911-E2
	973.45

	18
	
	热成像测温摄像机
	DH-TPC-BF2221
	5309.73

	19
	
	全景鱼眼摄像机
	DH-IPC-EBW8630
	2212.39

	1
	监控主机
	8路8盘位网络监控主机
	DH-NVR5808FG-4KS2
	2212.39

	2
	
	16路8盘位网络监控主机
	DH-NVR5816FG-4KS2
	3123.89

	3
	
	32路16盘位网络监控主机
	DH-NVR5032FG-4KS2
	6106.19

	4
	
	智能分析主机（不带存储支持分析6路以上）
	DH-IVS-IF3008-V3
	4557.52

	5
	
	16路8盘位智能分析主机(支持分析6路以上)
	DH-HCVR1605IF-SF
	6238.94

	6
	
	32路8盘位以上智能分析主机(支持分析6路以上)
	DH-HCVR1605IF-XF
	7123.89

	1
	监控拼接屏
	46寸高亮LCD拼接屏（拼缝1.7\1.8mm)
	DHL460UDH-ES
	11769.91

	2
	
	55寸高亮LCD拼接屏（拼缝1.7\1.8mm)
	DHL550UDH-EG
	16106.19




第四章  合同主要条款
                                                           合同编号：
甲方： 江苏银行股份有限公司常州分行                        签订地点：
乙方：                                                     签订时间：

甲乙双方经过友好协商，对江苏银行股份有限公司常州           监控系统工程的设备采购与安装调试达成如下条款。
第一条  标的物
	标的物名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价
	总金额

	
	
	
	
	RMB
	RMB

	附件一
	
	批
	壹
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	包括附件一所含设备之采购、施工、安装、调试。

	合计金额（大写）：


第二条  质量要求： 乙方保证标的物按国家和厂家的质量要求和技术标准执行，是全新的、未经使用的及符合材料配置清单之要求的。
第三条  包装标准、包装物的提供与回收： 按生产商包装标准包装，属正常包装物由供方提供。
第四条  随附必备品、配件、工具的数量及提供办法： 无 。
第五条  合理损耗标准及计算方法： 无 。
第六条  标的物中设备之所有权自甲方或甲方指定的接收方在交接单上签字时起转移，由甲方提供符合正常安全要求的储放地。但甲方未履行合同规定的付款条件义务的，标的物中设备所有权仍属于乙方所有。
第七条  交付标的物中设备的方式： 按合同标的物中附件一所描述检查数量、规格，在甲方工地交货。
第八条  运输方式及到达站（港）和费用负担： 运输由乙方负责，乙方负责将货运卸到工地。
第九条  器材验收标准、方法、地点： 标的物中设备验收标准以附件一为依据；地点为甲方工地。
第十条  工期及开工日期：开工日期为年    年    月    日，竣工日期为     年    月   日。但此竣工日期并不适用于因装修公司或其它第三方延误工期以及保安服务公司对报警主机编程的最终结束日期。
第十一条  工程施工：
1.按设计方案进行规范、科学地施工；
2.在施工过程中，有义务向甲方提供合理化建议，供甲方参考；
3.安装、调试结束后乙方负责为甲方维护人员进行培训；
4.准备验收资料，会同甲方及公安局进行工程验收；
5.工程验收合格后及时向甲方提交竣工资料；
6.在施工过程中，乙方将本着先处理问题，后区分责任的原则，处理施工中所遇到的问题；
7.因甲方单位的特殊性,乙方在施工过程中需遵守甲方的作习时间与管理制度。
第十二条  设备的安装与调试： 标的物设备由乙方负责施工与安装、调试，甲方清理现场后由甲方负责已安装设备与已完工工程的现场保卫工作。
第十三条  安防工程验收： 乙方在施工完成后进行自检，并准备验收资料。自检中发现问题及时整改，并进行复检，复检通过后提前三天通知甲方与公安部门到现场验收，验收以附件一中所选设备之正常工作值为标准。
第十四条  对标的物质量负责的条件及期限： 监控系统质量保证期为验收合格之日起享受三年免费质保；质保期满后另行协商维护的方式方法。但此条款并不适用于因甲方工作人员操作不当或人为损坏以及不可抗力引起的故障或损失。
第十五条  结算方式、时间： 本合同项下工程完工通过验收后，乙方于十日内完成工程决算书的编制，并提供竣工图纸与工程签证资料（如果有），并经甲方签字确认后，提交给第三方审计公司进行工程量审计，并以甲乙双方认可的审计结果作为最终结算依据。
第十六条  付款方式、时间： 本合同项下工作内容完成后，甲方一次性向乙方支付本合同金额。如果依据甲方要求需对项目进行审计，则最终付款金额以甲乙双方认可的审定金额为准。合同内价格均为含税价，工程完工后乙方出具增值税专用发票，甲方在收到增值税专用发票后15日内向乙方付清工程款。
第十七条  担保方式（也可另立担保合同）： 无 。
第十八条  本合同解除的条件： 本合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。
第十九条  合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决；
（一）提交促裁委员会仲裁；
（二）依法向 甲方所在地 的人民法院起诉。
第二十条  其他约定事项：
（一）不可抗力 不可抗力是指气象部门、地震局及其它政府部门发布的灾害性天气或事件并可直接影响合同当事人的一方或多方对合同中规定条款的履行能力。
（二）工程审计 本合同为固定单价合同，由审计部门对工程量进行审计。所使用材料在合同附件范围内的，按合同附件单价计算，不在合同范围内的，按常州市定额信息指导价结算。
（三）附件一被视为本合同不可分割的组成部分。
（四）乙方在施工过程中应安全施工，如果因乙方在施工过程给甲方或第三方造成损失，则所产生的责任及经济损失由乙方自行承担。
（五）结算送审价格与结算审定价格核减在5%以内（含5%）审计费由甲方支付，核减率超5%的审计费由乙方支付，并在决算中扣除。
第二十一条  乙方对标的物做如下服务承诺：自合同标的物投入使用之日起，接到甲方或经甲方授权的人员维修通知电话后，四小时内派人到现场进行维修服务，并出具维修记录清单，维修完成后交由甲方或甲方授权人员签字认可；同时，对本次招标标的物开箱不合格的，实行免费包退包换；对其中的主要配件及易耗件，提供相应备品备件，当标的物中设备发生故障无法修复时，在最短时间（8小时以内）内用备品备件替换故障设备，以确保甲方安防系统的正常可靠运行。
第二十二条  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章起生效。

甲    方：                               乙    方：
单位名称（章）：                          单位名称（章）：
单位地址：                               单位地址：
法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：                            
电话：                                   电话：            传真：
传真：                                   开户银行：        帐号：                                                                                 
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第5章  评审细则

一、本项目采用最低评标价法，谈判响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。
二、报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。
三、报价相同的，由采购人抽签确定成交供应商。
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第六章  附    件

告 知 书
尊敬的供应商及项目参与人：
为营造公正的市场环境，确保招标工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：
一、欢迎供应商及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。
（一）接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
（二）与供应商或采购人恶意串通的；
（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
（四）违规向关联参与人或供应商透露谈判信息的；
（五）其他违纪违规行为。
二、供应商及项目参与人应当遵守采购活动工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议有关行政监督部门禁止其一至三年内参与采购代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：
[bookmark: OLE_LINK1]（一）在采购活动实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱谈判现场秩序的，以及在答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）提供虚假材料谋取成交的；
（四）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响项目正常进行的。
监督办公室：江苏尚阳工程管理有限公司总经理室
投诉监督电话：0519-88818225

1.谈判响应函

谈判响应函
致：江苏银行股份有限公司常州分行、江苏尚阳工程管理有限公司 ：
我单位收到贵单位“       号”竞争性谈判文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的竞争性谈判活动。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供竞争性谈判文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
3.我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。
4.我单位承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按竞争性谈判文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为谈判开始后60天。
5.我单位愿意按竞争性谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。谈判报价包括但不限于竞争性谈判文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和竞争性谈判文件所要求的相关服务等全部内容。
6.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。
7.我单位愿意遵守竞争性谈判文件中所列的收费标准，按竞争性谈判文件的规定交纳谈判保证金；若我单位成交，我单位愿意在签订合同前支付履约保证金，并按竞争性谈判文件的规定支付成交服务费。
8.如果我单位的谈判响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
9.与本谈判有关的正式通讯地址为：

地   址：                  
电   话：                  
传   真：                  
供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
供应商名称（公章）：             
日    期：     年    月    日



2.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书
供应商名称:
地址:
姓名:            性别:        年龄:        职务:
系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的谈判响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                 供应商：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

 


法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处











3.授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次谈判中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

供应商公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
帐号：

代理人身份证
（双面复印件）粘贴处


备注：
1.法定代表人参加谈判时，需携带本人身份证原件。
2.委托代理人参加谈判时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

4.报价一览表
报价一览表
                                                单位：人民币
	项目名称
	

	项目编号
	

	不含增值税总价
	


	增值税税率
	


	增值税税额
	


	含增值税总价
	


	质保期
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日



5. 谈判分项报价表
谈判分项报价表
项目编号：                           
	[bookmark: _GoBack]第一部分、监控系统工程主材费

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	品牌
	单价
(元）
	小计
（元）
	备注

	1
	16盘位32路NVR
	NVR-SN32I
	2
	台
	海康威视
	
	
	含鼠标音箱

	2
	超脑主机
	iDS-6708NX/A
	1
	台
	海康威视
	
	
	

	3
	4T工控硬盘
	ST4000VX000
	32
	块
	希捷
	
	
	

	4
	智能行为分析摄像机
	DS-2CD844Z-VIS
	1
	台
	海康威视
	
	
	

	5
	800W彩色红外宽动态网络摄像机
	DS-FCN8027-VIS
	3
	台
	海康威视
	
	
	

	6
	500W彩色红外宽动态网络摄像机
	DS-FCN6027-VIS
	3
	台
	海康威视
	
	
	

	7
	200W彩色红外宽动态网络摄像机
	DS-FCN202X-VIS
	5
	台
	海康威视
	
	
	

	8
	200W彩色枪式宽动态网络摄像机
	DS-FCN2002-VIW
	5
	台
	海康威视
	
	
	

	9
	200W彩色网络红外半球摄像机
	DS-FCN2057-VIS
	34
	台
	海康威视
	
	
	

	10
	200W彩色网络超宽动态半球摄像机
	DS-FCN2057-VIW
	9
	台
	海康威视
	
	
	

	11
	200W彩色迷你网络半球摄像机
	DS-2CD2525EF
	2
	台
	海康威视
	
	
	

	12
	安消一体摄像机
	NP-FVY200
	2
	台
	海康威视
	
	
	

	13
	200W彩色网络针孔摄像机
	DS-2CD2D2Z-VIS
	8
	台
	海康威视
	
	
	

	14
	窗口拾音器（高清）
	TS-804A
	20
	只
	世邦
	
	
	

	
	智能设备拾音器（螺栓）
	TS-808A
	3
	只
	世邦
	
	
	

	15
	48口网络交换机
	S5048V2-EI
	2
	台
	H3C
	
	
	

	16
	单路视频点钞叠加器
	WL201
	3
	套
	一点通
	
	
	支持A级点钞机

	17
	IP对讲主机
	NTA-3602A
	1
	套
	世邦
	
	
	含一台分机

	
	IP对讲分机
	NTA-3602B
	2
	套
	世邦
	
	
	

	18
	自助行来人提示喇叭
	NAC-103
	1
	只
	世邦
	
	
	

	19
	网络机柜
	40U
	1
	台
	浙江神虎
	
	
	

	20
	报警联动模块
	NAL-7400
	1
	块
	海康威视
	
	
	

	21
	彩色液晶监视器
	P22
	1
	台
	飞利浦
	
	
	

	22
	LED灯
	S-8100
	12
	只
	新视
	
	
	含联动控制箱、继电器

	23
	开关电源
	DC12V/8.5A
	10
	台
	明纬
	
	
	

	24
	四门网络门禁系统
	WGAT8004
	1
	套
	微耕
	
	
	含机箱电源

	25
	读卡器（密码刷卡）
	WG1081
	4
	台
	微耕
	
	
	

	26
	单门磁力锁
	280
	3
	套
	微耕
	
	
	含支架

	27
	出门按钮
	EB01
	2
	只
	微耕
	
	
	

	27
	机架式KVM
	MT-2108DL
	1
	套
	迈拓
	
	
	HDMI接口

	28
	可视对讲系统
	JS-297C2
	1
	套
	金积嘉
	
	
	

	29
	24口配线架
	NTC-SN15FRT24
	4
	套
	凯图
	
	
	

	30
	理线器
	NTC-SNICPR1U
	6
	个
	凯图
	
	
	

	31
	分时电源控制器
	DH-PFM650-4CH
	1
	台
	大华
	
	
	

	32
	三技术探测器
	ISC-BDL2-WP12G-CHI
	1
	个
	博世
	
	
	

	A
	监控系统主材合计
	A=1+2+……+32
	
	

	B
	税金
	B=A*9%
	
	

	C
	监控系统主材含税合计
	C=A+B
	
	

	D
	辅材与安装调试费汇总表
	
	
	

	E
	临时柜台建设
	
	
	

	F
	工程合计
	F=C+D+E
	
	



	第二部分、安装调试费及辅材工程量清单

	序号
	名    称
	计量单位
	工程
数量
	综合单价组成分析
	金额(元)

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	利润
	综合单价
	合价

	1
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m)
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.0m)
	台
	3
	
	
	
	
	
	

	3
	砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) 紧定式镀锌电线管敷设
	100m
	0.85
	
	
	
	
	
	

	4
	砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) 紧定式镀锌电线管敷设
	100m
	0.81
	
	
	
	
	
	

	5
	吊顶内配管 公称直径(20mm以内) 紧定式镀锌电线管敷设
	100m
	5.75
	
	
	
	
	
	

	6
	吊顶内配管 公称直径(25mm以内) 紧定式镀锌电线管敷设
	100m
	3.57
	
	
	
	
	
	

	7
	敷设 公称管径(20mm以内)  每根管长(500mm以内) 金属软管
	10m
	16
	
	
	
	
	
	

	8
	钢制槽式桥架(宽+高150mm以下)
	10m
	1.5
	
	
	
	
	
	

	9
	钢制槽式桥架(宽+高400mm以下)
	10m
	4.8
	
	
	
	
	
	

	10
	桥架支撑架
	100kg
	0.78
	
	
	
	
	
	

	11
	管内穿两芯电源线RVV2*1.0
	100m/束
	24.91
	
	
	
	
	
	

	12
	管内穿两芯屏蔽线RVVP2*0.75
	100m/束
	3.76
	
	
	
	
	
	

	13
	管内穿四芯线RVV4*0.75
	100m/束
	19.42
	
	
	
	
	
	

	14
	一般铁构件 制作
	100kg
	1.1
	
	
	
	
	
	

	15
	一般铁构件 安装
	100kg
	1.1
	
	
	
	
	
	

	16
	工作组级交换机安装调试
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	管/暗槽内穿放(4对以内) 双绞线缆
	100m
	23.71
	
	
	
	
	
	

	18
	水晶头制作
	条
	73
	
	
	
	
	
	

	19
	安装落地式机柜、机架
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	20
	安装 字幕叠加器
	台
	3
	
	
	
	
	
	

	21
	86盒安装
	10个
	16
	
	
	
	
	
	

	22
	安装开关电源(≤50A)
	台
	10
	
	
	
	
	
	

	23
	IP对讲分机
	套
	3
	
	
	
	
	
	

	24
	IP对讲主机
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	25
	可视对讲 户内机
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	26
	可视对讲 户外机
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	红外微波双鉴探测器
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	28
	报警声音复核装置(声音探头)
	套
	23
	
	
	
	
	
	

	29
	有线报警信号前端传输设备(不含线缆) 网络传输接口
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	30
	读卡器
	台
	4
	
	
	
	
	
	

	31
	门禁控制器 四门
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	32
	门禁出门按钮
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	33
	门禁电磁吸力锁
	台
	3
	
	
	
	
	
	

	34
	彩色CCD带定焦镜头
	台
	11
	
	
	
	
	
	

	35
	带红外光源CCD
	台
	39
	
	
	
	
	
	

	36
	日夜微光摄像机
	台
	6
	
	
	
	
	
	

	37
	安消摄像机
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	38
	智能双目摄像机
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	39
	照明灯(含红外灯)
	台
	12
	
	
	
	
	
	

	40
	微型针孔摄像机
	台
	8
	
	
	
	
	
	

	41
	防护罩 （定制针孔暗藏护罩）
	套
	4
	
	
	
	
	
	

	42
	支架 悬挂式摄像机支架
	个
	11
	
	
	
	
	
	

	43
	音频、视频及脉冲分配器(≤6路)
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	44
	8路智能分析主机
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	45
	录像设备 数字录像机 32路输入
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	46
	录像设备 数字录像机 16路输入（甲供，含硬盘）
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	47
	监视器 ≤37cm
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	48
	入侵报警系统 每1个点
	系统
	1
	
	
	
	
	
	

	49
	电视监控系统 摄像机
	台
	67
	
	
	
	
	
	

	50
	电视监控系统
	系统
	1
	
	
	
	
	
	

	51
	音频头制作
	个
	46
	
	
	
	
	
	

	52
	配线架安装打接 24口
	块
	4
	
	
	
	
	
	

	53
	银行窗口对讲机（甲供）
	台
	3
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	
	
	
	


附甲供材料清单
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	8盘位16路NVR
	DS-FN16CG
	1
	台
	海康威视
	含8块6T硬盘

	2
	银行窗口对讲
	
	3
	套
	
	


注：1.第一部分的主材报价中设备单价应包括设备采购费、运输费、等费用，不包含税金；
2.第二部分安装调试费与辅材依据表中提供的工程量清单，按照《江苏省建设工程费用定额（2014版）》进行编制；规费部分不得做让利。
3.本项目的最终报价为第一部分“监控系统主材合计”与依据第二部分安装调试费与辅材工程量清单编制的“安装调试费与辅材费用”之和；
4.项目结算需提供税率为9%的增值税专用发票。

供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日


6.偏离表
偏 离 表
供应商应对竞争性谈判文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。
如无偏离，请在本页上写“无”，并附在谈判响应文件中 。          
项目编号：
	章节号
	供应商的偏离
	供应商偏离的理由
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日


7.质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：


质保承诺如下：


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日



友 情 提 醒
各供应商：
您好！
为了提高贵单位谈判响应文件的有效性，减少不必要的无效响应，特友情提醒注意以下几点：
1.请谨记竞争性谈判文件上表述的各项事宜时间节点，特别是谈判时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。
2.谈判保证金一定要从供应商账户按竞争性谈判文件规定的方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。
3.谈判响应文件正本和副本应当密封，电子光盘应当单独密封，并在封袋上加盖供应商公章。
4.谈判响应文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。
5.需要提供样品的，请严格按竞争性谈判文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。
6.因竞争性谈判文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在谈判前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作谈判响应文件积累充分的原始资料。
7.设定最高限价的，超过限价一律废标。
8.请精心仔细审阅竞争性谈判文件,特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按竞争性谈判文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。
最后祝您谈判成功！

本竞争性谈判文件的最终解释权归江苏尚阳工程管理有限公司所有。
（全文完）
image1.jpeg
S

;L ih ol [1H

JIANGSU SHANGYANG




