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[bookmark: _Toc35393797][bookmark: _Toc28359011][bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001]常州市公安局交管支队车管大队专用设备及自助服务机采购项目
竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629]项目概况：常州市公安局交管支队车管大队专用设备及自助服务机采购项目的潜在供应商应在江苏尚阳工程管理有限公司获取采购文件，并于2026年2月12日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SYZB-SJ-2026003
项目名称：常州市公安局交管支队车管大队专用设备及自助服务机采购项目
采购方式：竞争性谈判
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013]项目预算：44.6万元
最高限价：44.6万元
采购需求：本项目常州市公安局交管支队车管大队专用设备及自助服务机采购项目，采购内容详见文件。
采购清单：
	序号
	标的名称
	数量
	单位

	1
	自助选号机
	1
	台

	2
	车驾管综合业务受理终端
	1
	台

	3
	驾驶证自助领证机
	1
	台

	4
	专用证件打印机
	10
	台

	5
	合格证条码阅读器
	10
	个

	6
	高拍仪
	10
	个

	7
	身份证阅读器
	5
	个

	8
	电子签名板
	30
	个


合同履行期限：成交供应商须在签订合同后20个工作日内完成设备到货，到货后10个工作日内完成整体安装调试，并交采购人验收。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  
3.本项目的特定资格要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
（2）未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构谈判当天查询，供应商无需提供证明材料）。
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]三、获取采购文件
时间：2026年2月5日起
方式：符合条件的供应商网上自行下载
售价：不收取费用。
4、 响应文件提交
截止时间：2026年2月12日14点30分（北京时间）
地点：江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼））
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.现场勘查及标前答疑
（1）供应商自行踏勘现场
（2）标前答疑
供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2026年2月10日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司。
2.谈判保证金
谈判保证金数额：人民币捌仟玖佰元整
收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司
银行账号：406010100100626575
开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行
谈判保证金到账截止日期：2026年2月11日
谈判保证金交纳方式：银行电汇或转账（备注项目编号）
注：供应商必须自行将谈判保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被拒绝。
3.说明
竞争性谈判文件售后一概不退。供应商递交的响应文件概不退还。一经报名，供应商不得更改单位名称。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：常州市公安局
地址：常州市龙锦路1588号
联系方式：邵先生，0519-81993183 
2.采购代理机构信息
名称：江苏尚阳工程管理有限公司
地址：常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0519-88818225
3.项目联系方式
项目联系人：单馨莹
电话：0519-88818295(8001)
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第一章    总     则
1.采购方式
本次采购采取竞争性谈判方式，本竞争性谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。
2.合格的供应商
2.1满足公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
3.谈判费用
参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。无论最终成交结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.竞争性谈判文件的组成
本文件及依法对本文件所作的更正内容均为竞争性谈判文件的组成部分。
供应商应仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。
供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性谈判文件要求和规定编制谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本竞争性谈判文件的规定和约束。
5.竞争性谈判文件的补充、澄清、更正
5.1代理机构向供应商提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使供应商利用的资料。代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。供应商由于对竞争性谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。
5.2供应商提出的与谈判有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后，按规定时间以书面形式递交至采购代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作供应商完全响应竞争性谈判文件的条款和要求。
5.3采购人及代理机构有权对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或更正。
5.4采购人可视具体情况，延长谈判响应文件提交截止时间和谈判时间。
5.5所有有关竞争性谈判文件的补充、澄清、更正将在江苏尚阳工程管理有限公司网公布。补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。
6.供应商的义务
6.1供应商应当认真阅读竞争性谈判文件，完全明了采购项目的内容。
6.2供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
6.3供应商应在谈判响应文件提交截止时间前，将密封的谈判响应文件送达谈判地点。
6.4供应商不得相互串通谈判报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
7.谈判报价
7.1本项目谈判总价应包括为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
7.2谈判报价方式
7.2.1供应商应按照竞争性谈判文件中提供的格式完整填写报价一览表。报价一览表中的报价应与谈判分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。
供应商填报谈判分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。一项谈判内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的谈判报价。
7.2.2报价货币为人民币，评审时以人民币为准。
7.2.3谈判报价高于最高限价的作为无效响应处理。
7.2.4谈判报价次数：本项目采用至少二次报价，谈判响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。
8.谈判响应文件的组成
详见第二章《谈判响应文件的组成》
9.谈判保证金
9.1谈判保证金是谈判响应文件的一个组成部分，供应商须按规定从供应商账户缴纳。谈判时，未按要求缴纳保证金的视为无效响应。
9.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后五个工作日内退还。
9.3成交供应商的谈判保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内退还。
9.4供应商出现下列情况之一的，取消其成交资格，并没收其谈判保证金：
9.4.1供应商在谈判有效期内撤回其谈判响应文件；
9.4.2成交供应商无正当理由拒绝签订合同或者由于供应商的原因导致成交无效的；
9.4.3供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
9.4.4供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他供应商合法权益的；
9.4.5法律法规认定的其他情形。
10.谈判响应文件的制作
10.l供应商应提交谈判响应文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子光盘或U盘”（光盘中含全套正本谈判响应文件）。谈判响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
10.2谈判响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按照要求签字、盖章。
10.3谈判响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由谈判响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。
10.4供应商在谈判响应文件中应加盖与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应；供应商法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应。
11.谈判响应文件的有效期
谈判响应文件有效期为规定的谈判之日后六十（60）天。谈判响应文件有效期比规定短的将被视为无效响应而予以拒绝。
12.谈判响应文件的密封
谈判响应文件（正本和副本）须装订成册并加以密封，电子光盘或U盘应当单独密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。如果供应商未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，代理机构予以拒绝，并退回给供应商。
13.谈判响应文件提交截止时间及地点
供应商应在规定的截止日期和时间之前将谈判响应文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的谈判响应文件将不予接收。
供应商在提交谈判响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其谈判响应文件。
14.谈判响应文件的修改和撤回
供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判响应文件提交截止时间前，以书面形式通知代理机构。
供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及谈判报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在谈判响应文件提交截止时间前送达谈判地点。
在谈判响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其谈判响应文件作任何修改。
在谈判响应文件提交截止时间至竞争性谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将不予退还。
15.谈判仪式
15.1代理机构按谈判公告中规定的时间、地点组织谈判开始仪式。
15.2供应商参加谈判仪式的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。
16.谈判小组
16.1谈判开始仪式结束后，代理机构将组织谈判小组进行评审。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交候选人。
16.2谈判小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：
16.2.1审查、评价谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的商务、技术等实质性要求；
16.2.2要求供应商对谈判响应文件有关事项作出澄清或者说明；
16.2.3对谈判响应文件进行比较和评价；
16.2.4推荐或确定成交候选人；
16.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；
16.2.6谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据；
16.2.7对于谈判响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，谈判小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对顺序。
16.3谈判小组成员应当履行下列义务：
16.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
16.3.2按照竞争性谈判文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
16.3.3对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
16.3.4负责评审报告的起草；
16.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
16.3.6配合代理机构答复供应商对成交结果提出的质疑。
17评审内容的保密
17.1谈判开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
17.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其谈判响应文件将被作为无效谈判响应文件。
17.3在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
17.4代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
18.对谈判响应文件的审查
谈判响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
18.1资格审查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件进行审查。
18.2符合性审查：依据竞争性谈判文件的规定，由谈判小组从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。
在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了竞争性谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与竞争性谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性谈判文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过谈判小组三分二及以上成员的认定。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应。
18.3谈判响应文件出现下列情况之一的，将作为无效谈判响应文件处理： 
18.3.1供应商未领购采购文件的或者在名称上和法人地位上与领购文件时情况发生实质性改变的；
18.3.2未按竞争性谈判文件要求缴纳谈判保证金的；
18.3.3谈判响应文件递交时未按规定密封、盖章的，电子光盘或U盘未提供或未单独密封的；
18.3.4供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（查询渠道“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）网站的相关主体信用记录）；
18.3.5谈判响应文件未按规定签字或盖章的；
18.3.6未按要求提供带“★”项材料或者与带“★”项内容存在负偏离的；
18.3.7谈判响应文件未按竞争性谈判文件规定的格式、内容和要求编制，谈判响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
18.3.8谈判响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；
18.3.9供应商以他人的名义参加谈判、相互串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与谈判的。
18.3.10供应商在一份谈判响应文件中，对同一谈判项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
18.3.11供应商的谈判报价超出采购预算或者最高限价的；
18.3.12谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
18.3.13谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18.3.14竞争性谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；
18.3.15不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。
18.4有下列情形之一的，视为供应商相互串通，无效响应：
18.4.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
18.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
18.4.3 不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.4.4不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
18.4.5不同供应商的谈判响应文件相互混装；
18.4.6不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
19.谈判响应文件的澄清
19.1为了有助于谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
19.2谈判小组可要求供应商就澄清的问题作出答复，该答复经供应商代表的签字认可，将作为谈判响应文件内容的一部分。
19.3供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变谈判的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出竞争性谈判文件的范围及改变谈判响应文件的实质性内容。
19.4谈判响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：
19.4.1谈判响应文件中报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
19.4.2谈判响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
19.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
19.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本竞争性谈判文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效，其谈判保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合竞争性谈判文件要求的作为无效谈判响应文件处理；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.5供应商拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。
19.6谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件内容本身，不依靠谈判响应文件后的任何外来证明。谈判响应文件提交截止时间后，供应商对谈判报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、确定成交供应商的依据。
20.废标条款
20.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
20.4因重大变故，采购任务取消的。
21.评审方法
21.1本项目采用最低评标价法。谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。
21.2采购人授权谈判小组直接确定成交供应商。
22.成交结果及公示
22.1代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在江苏尚阳工程管理有限公司网站上公告成交结果，成交通知书将同时发出，成交公告期限为1个工作日。
22.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
22.2.1提供虚假材料谋取成交的；
22.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
22.2.3恶意竞争，谈判总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
22.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
22.2.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
22.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
22.2.7不符合法律、法规的规定的。
22.3供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复，代理机构质疑答复义务仅限于其掌握的现有材料。如供应商在成交公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该供应商进行相应的处罚。
未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。如有参加谈判的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交资格的，代理机构对成交供应商不承担任何责任。
23.成交通知书
23.1在公告成交结果的同时发出成交通知书。
23.2成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。
23.3代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。
24.代理机构服务费
将成交服务费付至采购代理机构收取谈判保证金的账户。
24.2代理服务收费标准
成交金额在100万元（含）以下的为1.5%，100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，500万元（不含）至1000万元（含）的为0.45%，1000万元（不含）至5000万元（含）的为0.25%，按差额定率累进法计算。在基准收费标准的基础上，按科技类项目54折、非科技类项目8折向成交（中标）供应商收取代理费。按上述计算方式不足3000元的，按3000元收取。
24.3专家评审费由常州市公安局支付。
25.合同的签订
25.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照竞争性谈判文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
25.2竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
25.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
25.4成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行采购。
26.保密
参与采购活动的当事人应对采购文件和谈判响应文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。


第二章  谈判响应文件的组成
一、资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（谈判响应文件中提供并加盖供应商公章，未加盖供应商公章的视为未提供该项材料。）
★1.谈判响应函（原件）
★2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）
★3.法定代表人资格证明书（原件）、法定代表人身份证双面（复印件）
★4.授权委托书（原件）、代理人身份证双面（复印件）、近三个月（自谈判截止之日起往前推算）供应商为代理人缴纳的社保证明（复印件）（如果有授权委托情况的，必须提供）
★5.谈判保证金单据（复印件）
二、价格及有关商务部分材料
★1.报价一览表
★2.谈判分项报价表
三、技术部分材料
1.供应商简介
2.提供所供产品技术资料
★3.质保及售后服务承诺
★4.偏离表
5.其他评审相关资料
四、说明
1.上述带“★”条款供应商必须在谈判响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致响应无效且不允许在谈判响应文件递交截止时间后补正。
2.对采购人明确自拟的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与竞争性谈判文件内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。否则将作为无效响应处理。


第三章  采购项目及技术要求
一、建设背景
车管所现有专用证件打印机、高拍仪、身份证阅读器、自助机等设备主要分布在大厅、牌证、考试、档案业务窗口，因使用频繁，随着使用年限的增长，故障频出。
二、设备清单
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	备注

	1
	自助选号机
	1
	台
	详见三、参数要求

	2
	车驾管综合业务受理终端
	1
	台
	详见三、参数要求

	3
	驾驶证自助领证机
	1
	台
	详见三、参数要求

	4
	专用证件打印机
	10
	台
	详见三、参数要求

	5
	合格证条码阅读器
	10
	个
	详见三、参数要求

	6
	高拍仪
	10
	个
	详见三、参数要求

	7
	身份证阅读器
	5
	个
	详见三、参数要求

	8
	电子签名板
	30
	个
	详见三、参数要求


三、参数要求
1、自助选号机
	功能及技术指标
	性能参数要求

	显示与触控设备
	32寸及以上LCD多点电容屏
分辨率不低于1920*1080
屏幕响应时间≤12毫秒
单次触摸寿命≥6000万次
透光率≥92%
最小触摸体：≥5mm
抗光性：全角度抗强光照射

	主机配置
	处理机不低于6核12线程
内存≥8G
存储≥128G固态
外设支持：键盘/鼠标/红外线触摸屏/打印机/显示器
I/O端口：1个串口/4个USB口/1个网口/1个DVI口/音频口
显示支持：1920*1080

	打印设备
	热敏打印机
支持76mm、80mm等多种纸张宽度
支持自动切纸
具备卡纸报警、无纸报警
打印速度≥100mm/s
打印密度点≥8点/mm

	辅助设备
	二维条码扫描器
内置音响、散热系统
内部构件全部电镀，防磁、防锈、防静电
内置漏电保护、电源分配、控制系统，预留网络通讯口
带抽拉式键盘托架

	机身与电源
	不锈钢外壳≥2mm
采用半高人体工学倾角设计
电源适配220-240V交流电
可在-20℃-60℃环境下稳定运行


2、车驾管综合业务受理终端
	功能及技术指标
	性能参数要求

	软件功能
	身份认证+人脸比对，车驾管业务受理，如期满换证、遗失补证、损毁补证、驾驶人联系方式变更等车驾管业务受理。设备内置交通管理综合应用平台外挂系统应符合公安部交通安全产品接入安全要求，能与公安部交通安全综合服务管理平台对接。

	工控机
	工控机配置≥8个USB,≥4个串口，CPU:≥4核
固态硬盘≥512GB SSD
内存：8GB及以上

	触控显像模块
	尺寸19英寸或以上
比例：16:9,≥4096×4096像素
对比度：1000/1(Typ.)
响应时间≤5ms
面板亮度250 cd/m2 (Typ.)

	二代身份证读卡器
	最大感应距离：＞50mm
传输速率：USB接口：12Mbps或以上、RS232接口9.6-115.2Kbpss或以上
软件接口：支持VC、VB、DELPHI、PB等
电流：计算机供电（USB接口）
工作电流：200mA：DC
平均无故障工作时间（MTBF）：＞30000小时

	定时器
	额定电压 Ac50Hz Ac220V
内部电源:可充电电池，无需更换
工作方式:手动开、手动关、自动开关
输出方式:组转换触点

	双目摄像头
	可见光摄像头
像素：≥300W像素宽动态，防逆光红外摄像头
像素：≥130W像素带红外补光
视角角度：水平： -45°--+45°，垂直： -45°--+45
色彩位数：24位
感光元件：CMOS/CCD
对焦范围：≥6MM至无限远
识别距离：30-120cm
分辨率：支持包括不限于320*240；640*480；1280*720；1920*1080（单位：像素）

	开门报警器
	LED控制、传感器控制、门禁输出
输出：三路LED灯光控制；I组传感器控制；M组门禁控制；
通讯方式：RS232、USB ；
输入：DC12V直流输入
报警器：实现声光报警，声音洪亮无杂音

	机柜
	外壳为冷轧板，材质厚度≥1.5mm
可在-20℃-60℃环境下稳定运行
机壳采用高端工艺进行外朔粉喷涂，防锈、耐久抗腐蚀；
材质厚度：1.5mm
防护：防尘，防暴，防锈
布线：内部布线采用塑料线槽、扎线扣，部件各电源线、通讯线用缠绕管扎好，整齐规范。


3、驾驶证自助领证机
	功能及技术指标
	性能参数要求

	软件功能
	实现所有驾驶证证件类型的证件领取，自动查询驾驶证业务流水、缴费信息状态查询、驾驶人照片信息查询，设备综合管理系统软件应符合公安部交通安全产品接入安全要求，能与六合一管理平台对接。

	工控机
	工控机配置≥8个USB,≥4个串口，CPU:≥4核
固态硬盘≥512GB SSD
内存：8GB及以上

	触控显像模块
	尺寸21.5英寸或以上
比例：16:9,≥1920*1080像素
对比度：1000/1(Typ.)
响应时间≤5ms
面板亮度250 cd/m2 (Typ.)

	二代身份证读卡器：
	最大感应距离：＞50mm
传输速率：USB接口：12Mbps或以上、RS232接口9.6-115.2Kbpss或以上
软件接口：支持VC、VB、DELPHI、PB等
电流：计算机供电（USB接口）
工作电流：200mA：DC
平均无故障工作时间（MTBF）：＞30000小时

	制证机模组
	证芯仓容量：≥200 张 
塑封膜容量：≥200 张 
制证速度：单张制证，≤55 秒/张，连续制证，≤30 秒/张 
模块接口方式：RS232，异步串行通讯，串口波特率 9600 
喷墨打印机接口：USB 
条码扫描模块接口：USB 
扫描图像传感器：≥1280*800 CMOS传感器，识别精度≥3mil
过塑温度：125℃（±10℃） 
适用平台：Windows XP/Vista/7/8/10/11 
喷墨打印色彩：彩色(六色) 
软件更新方式：ISP 在线下载 

	音响（扬声器）
	配置：≥12V成品模块、双≥15W双声道无噪音高保;喇叭外径：≥70mm;阻抗：≥6欧 额定功率：15W-50W有效频率范围：108Hz-20KHz  灵敏度：≥88dB

	漏电保护品字头插座
	额定电压:AC(DC):220/380V
额定电流:32a
级数:/2P

	机柜及辅件
	外壳为冷轧板，材质厚度≥1.5mm
可在-20℃-60℃环境下稳定运行
防尘，防暴，防锈
部件各电源线、通讯线用缠绕管扎好
底部有万向轮+固定杆


4、专用证件打印机
	功能及技术指标
	性能参数要求

	打印核心配置
	24针点阵式
点径≤0.25mm
分辨率≥180DPI
行宽≥80列
打印头寿命≥4亿次/针

	打印速度
	汉字常规≥65KPS
汉字高速≥130KPS
汉字超高速≥195KPS
英数字常规≥90 CPS
英数字高速≥190 CPS
英数字超高速≥290CPS

	复写与厚度适配
	单页纸：原稿+6份
连页纸：原稿+6份
最大打印厚度≥2.0mm

	色带性能
	有接头扭带盒方式（20m）
寿命≥600万字（英数字）

	走纸与介质适配
	单页：支持前进前出(摩擦走纸)
连页：支持后进前出(后输纸推拉器)
支持纸宽检测
支持纸尽检测
支持自动纠偏
支持自动纸厚调节
支持连页/单页切换

	接口配置
	支持CENTRONICS并口、USB

	物理特性
	设备尺寸≤460mm x 320mm x 220mm
重量≤10Kg
噪音<59dBA
电源电压：198~264伏
电源频率：50~60Hz+2%，-4%

	字体要求
	内置大字库GB18030
支持证件仿真


5、合格证条码阅读器
	功能及技术指标
	性能参数要求

	物理特性
	设备尺寸≤105 mm x 75 mm x 160 mm
重量≤160g

	电气特性
	输入电压 4 VDC 至 5.5 VDC
工作功率 2.3 W (450mA @ 5 VDC)
闲置功率 0.25 W (50mA @ 5 VDC)
接口：支持USB

	条码兼容性
	支持机动车合格证专用条码类型，涵盖一维码（Code 128、Code 39、EAN-13）、二维码（Data Matrix、PDF417），兼容印刷条码与电子屏显示条码（如手机、平板展示的电子合格证条码）

	识别精度与速度
	解码精度≥3mil（0.076mm，PCS90%）
扫描速率≥200次/秒
识别响应时间≤0.2秒
支持 5mil 条码识别时，扫描景深≥20cm，运动容差≥18 英寸/秒，快速移动状态下仍可精准识别

	环境与耐用性
	工作温度：0°C-50°C 
储存温度： -40°C -70°C 
湿度：0%-95%相对湿度，无冷凝
工业等级≥IP41，可承受从 1.8 米高处反复跌落至水泥地面≥50 次仍正常工作
底座转动：棘齿底座能够支持连续10000次的翻转,在此周期内扫描枪不会脱离底座


6、高拍仪
	功能及技术指标
	性能参数要求

	拍摄功能
	采用 CMOS 图像传感器
支持 A3、A4 幅面
主镜头≥800万像素，分辨率≥3000*2400dpi
辅助镜头≥500万像素，分辨率2400*1600dpi
支持固定精确自动聚焦
软件10倍自动变焦
色彩位数：24位
扫描光源：内置 LED 补光灯
扫描模式：支持彩色、灰阶、黑白
支持办公文稿、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物拍摄

	影像处理
	支持智能裁边纠偏、OCR文字识别、数码变焦、正反合并、条码识别、二维码读取、图章工具(电子签名)、水印、PDF功能、视频功能
支持亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制
图片格式支持JPG、GIF、BMP、TIF、PDF

	身份证读卡模块
	集成身份证阅读器
符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》

	适配性与兼容性
	硬件接口：USB2.0连接与供电，扩展不少于2个USB接口，一个外置电源接口
操作系统：支持Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8/WIN 10
软件接口：支持C#、JAVA、OCX、多浏览器、TWAIN等接口，可根据要求定制软件接口
系统要求：支持P4或同等级CPU，512M以上, 支持Windows 2003、Windows XP、WIN 7   、WIN 8、WIN 10主机需标准USB2.0集线器或外插USB2.0适配卡MS Direct X9.0以上版本


7、身份证阅读器
	功能及技术指标
	性能参数要求

	技术与合规性
	符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》

	感应区面积
	≥70*70mm

	最大感应距离
	≥50mm

	外形尺寸
	≤125mm x 90mm x 25mm

	供电方式
	支持Mini USB

	工作温度
	0—50℃

	使用相对湿度
	15%—90%

	输入输出端口
	支持Mini USB 2.0 

	蜂鸣器
	有

	指示灯
	电源灯1个/读卡灯1个/故障灯1个

	工作频率
	13.56MHZ

	卡片与感应区平面最大张角
	≥70度

	校验
	循环冗余校验（CRC）

	调制方式
	终端到卡：ASK
卡到终端：BPSK


8、电子签名板
（1）硬件参数
	模块名称
	技术规格及配置

	底座
	生产标准符合ISO质量体系标准；
底部标识产品唯一序列号，具有注意事项、产品名称、型号、技术支持电话等；
外观整洁、无破损，表面文字和图形应完整、清晰。

	智能交互屏
	采用电磁电容屏，支持5点电容触控
屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1280×800；
压感为4096级，报点率为220pps，坐标分辨率≥4000lpi；
配无源手写笔，笔尖可更换，维护成本低，笔读取高度0-15mm；屏幕表面硬度为6H，防刮耐用；
最高读取速率160点/秒。

	设备主机
	CPU≥4核，主频≥1.8GHz；
内存为DDR3型号，容量为≥2G；
硬盘容量≥16G。

	扬声器
	输出功率为≥2W，信噪比为≥83dB。

	接线
	电源接线设计符合GB 4943.1-2011的要求，电源线上有相应标识；
USB和电源接口采用独特设计，没有采用A型设计；
USB线和电源线长度不小于2米；
USB接线带有防干扰磁环；
USB接线和电源线无破损。

	安全芯片
	安全芯片由委托方进行初始化操作后提供；
承诺完成安全芯片集成在电子签字屏上的工作，并承诺完成二次开发服务，负责安全芯片和电子签字屏系统对接、安全芯片驱动接口集成；
为安全芯片预留不小于25mm x 25mm的空间；
安全芯片采用QFN48封装形式；
安全芯片工作电压5V，工作电流不大于40mA。

	硬件扩展
	在签字评价终端预留安装指纹仪的位置；
预留安装北斗或GPS模块的位置；

	其他
	供电：通过220V AC供电；
系统支持：支持Windows （2003/XP/Vista/7/8/10或更高版本）、Linux和国产化主流操作系统；
工作气候环境：工作温度范围：5-40℃，工作湿度范围：5-90%；
接口：≥1个USB扩展接口；
设备各硬件模块布局紧凑合理，产品各模块整体性、一致性好；
设备具备防尘、散热功能，方便设备散热；


（2）软件参数
	类别
	功能描述

	手写签名采集
	能接受待签名文档并在设备显示屏上显示，文档格式支持HTML、WORD、PDF、OFD、JPG、JPEG等，并播放采集签名的语音提示；
能够获取签字图片和具有生物特征数据笔迹以及内容并上传；
支持使用国密算法对签名笔迹实时加密；
能够获取签名的时间信息，签名可追溯；
能够按照设定自动翻页，滚动文档；
根据采集的具有生物特征数据笔迹，能够回放签字过程动画。

	满意度评价
	能够显示评价提示，并以语音进行提示；
能够接收按键输入，转换为对应的评价等级并上传；
能够根据设定的参数显示不同的评价等级。

	屏幕显示
	能够传送设备各种显示文件，传送的文件格式支持HTML、PPT、JPG、JPEG、GIF、MP4、AVI等；
在无信息输入情况下能够自动读取并显示预设在本地的显示信息文件，显示信息文件的格式支持HTML、PPT、JPG、JPEG、GIF、MP4、AVI等；
支持通过USB接口接收信息后实时进行显示，接收的信息格式包括HTML、WORD、PDF、OFD、JPG、JPEG等；
支持通过USB接口接收文件路径后，读取并显示预存在本地的显示信息文件；

	语音提示
	能够传送设备各种提示语音，传送的文件格式支持MP3，WAV等；
在无信息输入情况下能够自动播放预设在本地的语音信息文件，语音信息文件的格式包括MP3，WAV等；
支持通过USB接口接收语音信息后实时进行播放，接收的信息格式包括MP3，WAV等；
支持通过USB接口接收语音文件路径信息后播放预存在本地的语音信息文件；

	其他
	提供WebSocket版本的测试程序


注：★1.专用证件打印机：谈判响应文件中提供节能产品认证证书以及相关材料证明（包括但不限于产品彩页、官网介绍或检测报告），出现负偏离视为无效响应。
★2. 其他设备提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、官网介绍、检测报告或其他证明材料），出现负偏离视为无效响应。
★四、设备供货要求（谈判响应文件中提供承诺函原件加盖供应商公章，否则视为无效响应）
1.所投产品需适配公安交通管理综合应用平台。
2.供应商应严格按照竞争性谈判文件及达成的相关协议进行采购及安装，并对其质量负责。供应商提供的产品，其材料品牌、型号等必须与报价单一致，不得以次充好，并提供产品说明书，性能及技术指标应达到该产品说明书中提供的相关参数及要求。供应商须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。
五、安装调试要求
1.成交供应商须在签订合同后20个工作日内完成设备到货，到货后10个工作日内完成整体安装调试，并交采购人验收。  
2.供应商在实施中保证采购人业务系统正常运行，保证采购人数据保密性。
3.供应商实施包括安装、配置、调试、运行、验收等内容，并包含所有所需零配件，采购人不需额外提供。
4.供应商在项目完成以后必须向采购人提交完整的系统硬件技术资料、配置文件及验收文档。
六、培训要求
供应商应向采购人提供必要的设备的操作使用培训，制定详细的培训方案，培训内容应包括自助服务机的操作和使用，培训方式和场地由采购人决定。成交供应商提供培训材料和培训讲师，培训内容及材料需由采购人最终审核。
七、售后服务要求
★1.成交供应商必须承诺提供设备三年免费质保，自项目验收之日起计算。维保期内成交供应商负责对其提供的所有设备系统免费提供系统功能调整、升级、维护工作。（谈判响应文件中提供承诺函原件加盖供应商公章，否则视为无效响应）
2.成交供应商须提供24小时售后服务电话，解答采购人在使用系统过程中出现的问题，排除故障。如货物发生故障时，成交供应商的维修人员应在接到采购人故障通知后4小时内响应并提出解决方案，48小时内解决故障。当货物出现故障超过48小时无法正常运行的，应及时提供相应备用设备。
八、验收要求
设备到货后，采购人与成交供应商共同对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由成交供应商负责解决。设备安装完成后，由成交供应商制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行到货验收，形成验收报告。如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人有权解除合同，一切损失由成交供应商承担，常州市公安局保留索赔权利。
九、报价方式
本项目谈判报价为固定单价，谈判报价应包括竞争性谈判文件所确定的采购范围相应货物的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、备品备件、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用
报价货币为人民币，评审时以人民币为准。
十、付款方式
合同签订后7个工作日内支付合同价款的30%；所有设备到货、安装调试完毕并经验收合格后7个工作日内支付合同总价款的70%。
十一、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
第四章  合同主要条款
采购人（以下称甲方）:                       合同编号：
供应商（以下称乙方）:                       签订地点：
合同时间:     年   月   日
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方谈判响应文件。
第二条 合同价格
签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。 
本合同总价款是货物的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、备品备件、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条 组成本合同的有关文件
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）竞争性谈判文件（编号：SYZB-SJ-2026003）；
（2）乙方提供的谈判响应文件； 
（3）成交通知书；
（4）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。
第五条 质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性谈判文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
第七条 交货和验收
1.乙方应当在合同签订后     天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。竞争性谈判文件有约定的，从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者竞争性谈判文件、谈判响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合竞争性谈判文件、谈判响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方谈判响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： 
a.重新调试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。
甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担
第八条 合同款结算及支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.结算原则：固定单价，按实结算。
4.付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价款的30%；所有设备到货、安装调试完毕并经验收合格后7个工作日内支付合同总价款的70%。
第九条 伴随服务／售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3.若竞争性谈判文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方谈判承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方谈判承诺执行。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
4. 本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。
第十条 违约责任
1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。
4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。
5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
7.乙方有虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足竞争性谈判文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十一条 合同的变更和终止
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十四条 质量问题或缺陷的索赔
乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。
甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。
第十五条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照竞争性谈判文件要求和谈判承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方执壹份存档。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


甲    方：                               乙    方：
单位名称（章）：                          单位名称（章）：
单位地址：                               单位地址：
法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：                            
电话：                                   电话：            传真：
传真：                                   开户银行：        账号：                                                                                 

见证方：
代理机构（章）：江苏尚阳工程管理有限公司
经办人：                               电  话：
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第5章  评审细则
一、本项目采用最低评标价法，谈判响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。
二、报价在采购预算及最高限价价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。
三、对于小微企业进行价格扣除：对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除。
四、报价相同的，由采购人抽签决定成交供应商。


[image: 1]                                                      江苏尚阳工程管理有限公司竞争性谈判文件
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第六章  附    件

告 知 书
尊敬的供应商及项目参与人：
为营造公正的市场环境，确保谈判工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：
一、欢迎供应商及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。
（一）接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
（二）与供应商或采购人恶意串通的；
（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
（四）违规向关联参与人或供应商透露谈判或评审信息的；
（五）其他违纪违规行为。
二、供应商及项目参与人应当遵守采购活动工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议有关行政监督部门禁止其一至三年内参与采购代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：
[bookmark: OLE_LINK1]（一）在采购活动实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱谈判现场或评审现场秩序的，以及在答疑、领取竞争性谈判文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）提供虚假材料谋取成交的；
（四）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
（五）未按规定程序进行质疑、投诉，影响项目正常进行的。
监督办公室：江苏尚阳工程管理有限公司总经理室
投诉监督电话：0519-88818225
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1.谈判响应函

谈判响应函
致：常州市公安局、江苏尚阳工程管理有限公司 ：
我单位收到贵单位“       号”谈判文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的竞争性谈判活动。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供竞争性谈判文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
3.我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。
4.我单位承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按竞争性谈判文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为谈判开始后60天。
5.我单位愿意按竞争性谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。谈判报价应包括但不限于本项货物的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、备品备件、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用都由供应商承担，采购人不再支付其他任何费用。
6.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。
7.我单位愿意遵守竞争性谈判文件中所列的收费标准，按竞争性谈判文件的规定交纳谈判保证金；若我单位成交，我单位愿意按竞争性谈判文件中的规定支付成交服务费。
8.如果我单位的谈判响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
9.与本次谈判有关的正式通讯地址为：

地   址：                  
电   话：                  
传   真：                  
供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
供应商名称（公章）：             
日    期：     年    月    日



2.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书
供应商名称:
地址:
姓名:            性别:        年龄:        职务:
系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的谈判响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                 供应商：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

 


法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处











3.授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次谈判中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

供应商公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
账号：

代理人身份证
（双面复印件）粘贴处



4.报价一览表
报价一览表
                                                单位：人民币
	项目名称
	

	项目编号
	

	谈判报价
	元

	服务期限
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日

5.谈判分项报价表
谈判分项报价表
项目编号：                           

	序号
	设备
名称
	品牌
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	供应商人民币价格（元）

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	






供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日


6.偏离表
偏 离 表
供应商应对竞争性谈判文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。
如无偏离，请在本页上写“无”，并附在谈判响应文件中 。          
项目编号：
	章节号
	供应商的偏离
	供应商偏离的理由
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日


7.质保及售后服务承诺书
质保及售后服务承诺书
质保承诺如下：




售后服务承诺如下：

供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
...............
本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                          企业名称（盖章）： 
               日 期：
¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：1.供应商如属于小型和微型企业,如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。
2.以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定：(1)划型标准中个别行业不涉及的指标未填写或填写错误的；(2)声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的；(3)供应商是非企业性质的或不属于中华人民共和国境内依法设立的属于明显不实的声明函，评委将不予认定其有效，也不作为虚假资料情形认定。
3.中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

9.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
       日  期：


友 情 提 醒
各供应商：
您好！
为了提高贵单位谈判响应文件的有效性，减少不必要的无效响应，特友情提醒注意以下几点：
1.请谨记竞争性谈判文件上表述的各项事宜时间节点，特别是谈判时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。
2.谈判保证金一定要从供应商账户按竞争性谈判文件规定的方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。
3.谈判响应文件正本和副本应当密封，电子光盘或U盘应当单独密封，并在封袋上加盖供应商公章。
4.谈判响应文件中的证明文件及资料需提供并加盖公章。
5.因竞争性谈判文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在谈判前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作谈判响应文件积累充分的原始资料。
6.设定最高限价的，超过限价一律废标。
7.请精心仔细审阅竞争性谈判文件，特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按竞争性谈判文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对采购组织工作提出宝贵意见和建议。
最后祝您谈判成功！

本竞争性谈判文件的最终解释权归江苏尚阳工程管理有限公司所有。
（全文完）
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